1. **Základní ustanovení**

* Výrazem „zhotovitel“ se v následujícím textu rozumí zhotovitel i jeho případní dodavatelé.
* Výrazem „hlavní zhotovitel“ se v následujícím textu rozumí první subjekt v dodavatelském řetězci, tj. ten, který uzavřel smlouvu s E.ON Czech.
* Výrazem „E.ON“ se v následujícím textu rozumí společnosti skupiny společnosti E.ON na území České republiky.
* Výrazem „pracoviště E.ON“ se myslí objekty, zařízení, stavby, předaná vymezená místa nebo oblasti pro práci apod.
* Tento dokument obsahuje vybrané požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), požární ochranu (PO), ochranu majetku a osob (OMO) a ochranu životního prostředí (OŽP) v E.ON. Zároveň slouží jako nedílná náplň a osnova školení zhotovitelů před zahájením činnosti na pracovišti E.ON.
* Zhotovitel je povinen počínat si při plnění předmětu smlouvy tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu ke vzniku úrazu, požáru nebo ohrožení životního prostředí.
* V případě zjištění porušení požadavků v oblasti BOZP, PO, OMO a OŽP má pověřená osoba E. ON Czech právo přerušit činnost zhotovitele a vykázat všechny přítomné osoby z pracoviště E.ON.
* Plnění předmětu smlouvy o dílo na pracovištích E.ON lze zahájit až po jeho předchozím projednání odpovědného vedoucího zaměstnance zhotovitele s odpovědným zástupcem E.ON. Předmětem projednání musí být vymezení pracoviště, zabezpečení zásad BOZP na pracovišti, stanovení pracovních prostorů, dopravně provozních podmínek a případných bezpečnostních, požárních a ekologických rizik.
* S tímto dokumentem a dále se všemi relevantními interními předpisy E.ON, např. *RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP* a se souvisejícími interními dokumenty E.ON, musí být seznámeny všechny osoby, které se budou vyskytovat na pracovišti E.ON. Seznámení proběhne **před zahájením činnosti** prostřednictvím odpovědných osob jednotlivých subjektů, za což odpovídá hlavní zhotovitel**.**
* Seznámení bude provedeno prokazatelně, tj. s podpisem seznámených osob, a bude obsahovat následující citaci: „Stvrzuji svým podpisem, že jsem seznámení porozuměl(a), pochopil(a) ho a budu se jím řídit a jsem si plně vědom(a) následků, které mohou nastat nedodržením předpisů, informací a pokynů se kterými jsem byl(a) seznámen(a)“.
* Změní-li se provozní nebo bezpečnostní podmínky vykonávané práce musí být provedeno ze strany E.ON doplňující školení zhotovitele v rozsahu těchto změn.
* V případě prací souvisejících s provozovaným zařízením, je zhotovitel povinen zahájení a ukončení prací nahlásit zástupci E.ON a s ním projednat zabezpečení pracoviště. Práce na provozovaném zařízení smí být zahájeny až po souhlasu zástupce E.ON.
* Pokud bude konána práce pod dozorem dle povinností definovaných v platných technických předpisech (ČSN, PNE, TPG…) a případně právních normách, bude dozor provádět pracovník zhotovitele. Tento dozor zhotovitele musí splňovat kvalifikační požadavky pro příslušné zařízení a jeho způsobilost musí být ověřena zástupcem E.ON (např. osvědčení dle Vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. §7 nebo §8 a pověření zhotovitele o provádění dozoru). Na základě tohoto ověření bude prokazatelně zástupcem E.ON ustanoven pro dozor pro prováděné práce pod dozorem na konkrétní práci.
* Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci ani dodavatelé nevstupovali do prostorů a objektů, které nejsou předmětem dohodnutých podmínek.
* Pokud zhotovitel zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit poruchu technického zařízení, požár nebo ekologické ohrožení, je povinen ihned přerušit práci a neprodleně to oznámit zástupci E.ON a všem osobám, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
* Na pracovištích E.ON zhotovitel zajišťuje BOZP, PO a péči o ochranu majetku, osob a životního prostředí ve smyslu platných, obecně závazných předpisů, zejména Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a Zákon č. 133/1985 Sb. (Zákon o požární ochraně) ve znění pozdějších předpisů a je odpovědný za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho provozní činností. Předaná pracoviště, včetně pronajatého prostoru jsou předanými pracovišti zhotovitele po celou dobu plnění předmětu díla až do zpětného převzetí zástupcem E.ON.
* Předané (příp. pronajaté) pracoviště E.ON prostor musí být řádně vymezeny a označeny názvem firmy a jménem odpovědného vedoucího zaměstnance zhotovitele.
* Školitel seznámí školené se vzdálenostmi pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti a také s nejbližšími místy pod napětím a s minimálními vzdálenostmi od nich.
* Školitel seznámí školené s místem práce, příchodem, odchodem, příjezdem, odjezdem z místa práce a dohodne místo ukládání materiálu, odpadu, mezideponie.
* Školitel seznámí školené se zákazem vstupu mimo vymezené prostory.
* Zodpovědná osoba zhotovitele je zodpovědná za to, že osoby provádějící dodavatelské práce nebudou zasahovat do zajištění pracoviště.
* Zodpovědná osoba zhotovitele je zodpovědná za nahlášení příchodu a odchodu z pracoviště provozovateli (velín, správce objektu) včetně náplně práce, a to každý den práce.
* Zástupci E.ON jsou oprávněni a povinni zastavit práce zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy nebo jsou prováděny osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.

1. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Požadavky na plnění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) jsou ve společnostech skupiny E.ON působících na území České republiky (dále jen „E.ON“) upraveny zejména vnitřním předpisem *RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP*. Předpis je dostupný i zhotovitelům prostřednictvím internetového úložiště, a to z důvodu požadavku E.ON na dodržování všech relevantních ustanovení předpisu ze strany zhotovitelů i jejich dodavatelů na pracovištích E.ON. Předpis RS-019 obsahuje odkazy na další interní dokumenty E.ON, které si dodavatelé nemohou přímo stáhnout, ale mohou si je vyžádat na e-mailové adrese [stanislav.vodrazka@eon.cz](mailto:stanislav.vodrazka@eon.cz).

Jak je výše uvedeno, základní povinností kladenou na dodavatele při práci pro E.ON je dodržování **všech** relevantních ustanovení právních a ostatních předpisů vztahujících se k BOZP a předpisu RS-019 *Dokumentace k zajištění BOZP* a s ním souvisejících dokumentů.

Následuje výčet některých z těchto ustanovení, která mohou zpřísňovat požadavky českých právních a ostatních předpisů nebo je na jejich dodržování ze strany E.ON kladen zvýšený důraz.

* V případě přítomnosti více než jednoho dodavatele na pracovišti E.ON se před zahájením prací budou odpovědné osoby subjektů vzájemně informovat o rizicích, kontaktních osobách s telefonickým spojením, se zásadami bezpečného chování na pracovišti E.ON, s příkazy, zákazy, a pokyny platnými pro místa, kde budou zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé pracovat nebo zdržovat. Všechny osoby na pracovišti E.ON budou vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
* Zástupce E.ON pro konkrétní pracoviště je povinen informovat odpovědného vedoucího zaměstnance dodavatele (viz předchozí bod) o nebezpečích a rizicích BOZP E.ON a opatření proti jejich působení, která jsou uvedena v Registru opatření BOZP a vztahují se k jimi vykonávané práci a danému pracovišti. Odpovědný vedoucí zaměstnanec dodavatele je povinen seznámit s těmito riziky a opatřeními všechny své zaměstnance a zaměstnance subdodavatelů, kteří se budou s jeho vědomím na pracovištích E.ON vyskytovat.
* V případě, že na pracovištích E.ON pracují pro zhotovitele osoby, které neovládají český jazyk slovem i písmem, smí pracovat pouze v přítomnosti osoby, která český jazyk slovem i písmem ovládá a zároveň je schopna komunikovat s těmito pracovníky v jazyce, kterému oni rozumí. Bez přítomnosti této osoby na pracovišti nesmí pracovníci pracovat!
* Všechny osoby na pracovišti E.ON (zaměstnanci zhotovitele i subdodavatelé), musí mít u sebe vždy Kartu poslední analýzy rizika a řídit se jí. Karty je nutné vytisknout barevně, slepit červenou a zelenou část k sobě, případně je možno kartu zalaminovat.
* Všem osobám na pracovištích E.ON je zakázáno požívat alkoholické nápoje a návykové látky, vstupovat pod jejich vlivem na tato pracoviště a také je na tato pracoviště donášet.
* Všichni vedoucí zaměstnanci všech subjektů na pracovištích E.ON budou svým zaměstnavatelem písemně určeni k provádění kontrol na požití alkoholu a návykových látek u svých podřízených. Na žádost pověřených zástupců E.ON (např. techniků BOZP) jsou povinni svým podřízeným přikázat podrobit se této kontrole. Osoba, u které bude zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, bude vykázán z pracoviště E.ON a tato skutečnost bude neprodleně oznámena zhotoviteli.
* Práce ve výškách a nad volnou hloubkou (ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) je prováděna vždy za přítomnosti minimálně dvou osob.
* V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na pracovišti E.ON, zodpovídá zhotovitel za splnění ohlašovacích povinností dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a bezodkladně informovat o této události i zástupce E.ON. Zhotovitel prokazatelně určí zaměstnance, který je schopen poskytnout první pomoc a ošetření. Zhotovitel je povinen zajistit první pomoc svými prostředky
* Na pracoviště je zhotovitel povinen bezodkladně umožnit vstup zástupcům E.ON, pokud tak požadují z důvodů plnění pracovních úkolů. Zjednodušený postup zodpovědností (a podřízenosti) za dodržování BOZP na jednom pracovišti při vykonávání jednoho druhu práce je v tomto případě následující (pokud není stanoveno jinak).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCZ |  | ECZR |  | ECE |  | ECD, dodavatelé |

Vysvětlivky: **ESCZ** - společnost E.ON Servisní, s.r.o., **ECZR** - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., **ECE** - společnost E.ON Energie, a.s., **ECD** - společnost E.ON Distribuce, a.s.

* Zhotovitel je povinen před zahájením prací stanovit u každé pracovní skupiny vedoucího práce, kterého pověří vedením pracovní skupiny.
* Pokud bude práce konána na pracovištích E.ON s elektrickým zařízením, musí mít zaměstnanci zhotovitele i jeho subdodavatelé minimálně kvalifikaci pracovníků poučených dle § 4 vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb.
* Zodpovědná osoba zhotovitele bere na vědomí a zodpovídá za používání proudového chrániče (Iv = 30 mA) pro připojení ručního nářadí ve venkovních prostorách.
* Vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“) pro své zaměstnance zajišťuje vždy zhotovitel.
* Na všech pracovištích, kde z charakteru prováděné práce vzniká možnost úrazu hlavy, musí používat ochranné přilby všichni zúčastnění zaměstnanci. Jsou to zejména tato pracoviště:
* všechna pracoviště označená příkazovou tabulkou přikazující použití ochranné přilby,
* při práci na elektrickém zařízení pod napětím (tj. i při zajišťování a odjišťování pracoviště),
* ve stanovených případech se zcela vysunutým ochranným štítem,
* při práci ve výškách v ohrožených prostorech,
* při manipulaci s úsečníky na venkovních sítích,
* při práci pod stožáry – sloupy elektrického vedení, nebo jiných zařízení v případě, že ve výšce nad tímto (těmito) zaměstnancem pracuje další zaměstnanec,
* při práci s břemeny a materiálem pomocí zdvihacích zařízení a v okruhu dosahu tohoto zařízení dle ČSN ISO 12480-1,
* při práci ve výkopech, kde vznikne možnost úrazu hlavy (určí vedoucí práce),
* při montáži a údržbě technologického zařízení,
* vedoucí práce určí, ve kterých dalších konkrétních případech je nutno použít ochrannou přilbu.
* **Povinné nošení OOPP pro ochranu obličeje, zraku, a rukou**

Při otevírání zařízení s předpokládaným krytím IP 00 v distribuční soustavě musí zaměstnanci používat dielektrické rukavice a ochrannou přilbu s integrovaným štítem! Výjimkou je otevírání dveří elektrických skříní a rozváděčů, pokud obsahují zařízení nízkého napětí (např. SP, SV, SS, SR, SD, SVS apod.), a to za účelem vizuální kontroly zařízení a pouze ve stanovených případech (viz pokyny dále). Při jakékoliv následné činnosti po otevření dveří zařízení, zejména pokud bude zaměstnanec zasahovat do prostoru elektrické skříně nebo rozváděče nástroji nebo částmi těla, musí zaměstnanec použít OOPP dle stanovených pokynů a postupů (PP, MPBP, MPP apod.)!

**Pokyny:**

Před otevřením elektrických skříní a rozváděčů musí vždy zaměstnanec zvenčí zhodnotit stav zařízení. Vyhodnotí možné riziko při otevíraní dveří a rozhodne o nutnosti použití nebo nepoužití výše uvedených OOPP. Při zhodnocení stavu zařízení musí zaměstnanec vzít v potaz zejména:

* typ elektrického zařízení
* stáří a stav konstrukce elektrického zařízení
* úroveň krytí IP elektrického zařízení
* poškození elektrického zařízení
* aktuální i nedávno minulé vnější vlivy okolí, zejména atmosférické podmínky, apod.

Pokud shledá zaměstnanec, že je elektrická skříň nebo rozváděč NN v pořádku a nepanují (ani v poslední době nepanovaly) nepříznivé atmosférické podmínky, může otevřít zařízení, bez toho, aniž by použil dielektrické rukavice a ochrannou přilbu s integrovaným štítem. Přitom je ale třeba dodržet následující pokyny:

* Odemknutí zámku skříně provádí zaměstnanec nataženou paží, aby stál co nejdále od zařízení.
* Po odemčení zaměstnanec poodstoupí stranou, aby stál mimo směr případného účinku elektrického oblouku.
* Zaměstnanec otevře dveře zařízení, a přitom se dívá takovým směrem, aby jeho zrak nebyl ohrožen případným elektrickým obloukem.
* Zaměstnanec provede kontrolu a zavře a zamkne dveře zařízení.

Dále se ochrana obličeje a zraku zajišťuje tehdy, jestliže zaměstnanci hrozí poškození obličeje nebo očí odlétajícími úlomky nebo částicemi, vystříknutím kapalin nebo nebezpečným zářením (tepelné, světelné, ultrafialové apod.).

Ochrana rukou a paží musí být zajištěna tehdy, hrozí-li zaměstnanci poškození rukou poleptáním, popálením, opařením, podchlazením, kontaminací nebezpečnými látkami, působením elektrického proudu, mechanickým poškozením, pořezáním, bodnutím apod.

* Činnosti, při kterých je povinné nošení OOPP pro ochranu zraku a rukou:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Ochrana zraku** | **Ochrana rukou** |
| Práce pod napětím | ano | ano |
| Měření v TS pomocí MDS | ano | ano |
| Práce s křovinořezem | ano | ano |
| Práce s řetězovou pilou | ano | ano |
| Práce s ruční pilou | ne | ano |
| Práce svařovací soupravou | ano | ano |
| Kabelářské práce s nožem atd. | ne | ano |
| Kabelářské práce s ohněm atd. | ano | ano |
| Práce s nářadím, sekáč, kladivo | ano | ano |
| Práce s nářadím, lopata, krompáč | ne | ano |
| Montážní práce na elektrickém zařízení | ne | ano |
| Vrtání | ano | --- |
| **Činnost** | **Ochrana zraku** | **Ochrana rukou** |
| Broušení | ano | ano |
| Nastřelování při lisování ok kabelů | ano | ano |
| Soustruhy, rotační stroje | ano | --- |
| Práce s žíravinami (akumulátory) | ano | ano |
| Práce s rozpouštědly a barvami | ne | ano |

* Všechny osoby musí **mít na pracovišti E.ON u sebe** Pověření ve smyslu přílohy P.10 předpisu *RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP*, s výčtem činností, pro které byl zaměstnavatelem, resp. vedoucím práce pověřen.
* Na požádání zástupců E.ON jsou všechny osoby na pracovišti E.ON povinny prokázat svoji totožnost a předložit pověření dle předchozí odrážky.
* Při práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti jsou všechny osoby povinny dodržovat vzdálenosti dle přílohy P.26 předpisu *RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP*.
* Na pracovištích E.ON musí být všechny osoby vybaveny ochrannou obuví kategorie S3, pokud nebude zadavatelem odsouhlaseno jinak. Pro práce ve výškách se ochranná obuv v kategorii S3 nevyžaduje z důvodu zhoršení stability dotyčné osoby při výstupu a sestupu ze zařízení.
* Při práci v blízkosti elektrického zařízení a při práci na elektrickém zařízení pod napětím musí být všechny osoby vybaveny ochranným oděvem se sníženou hořlavostí.
* Při práci na zařízení s přetlakem plynu nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být všechny osoby vybaveny ochranným oděvem se sníženou hořlavostí a v antistatickém provedení a dále ochranou obuví v antistatickém provedení.
* Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na pracovišti a bezpečný stav pracoviště včetně přístupových komunikací. Únikové cesty a komunikace je zhotovitel povinen trvale udržovat volné. Označení únikových cest nesmí být odstraňováno, poškozováno ani zakrýváno.

1. **Požární ochrana**

* Zhotovitel je povinen plnit ustanovení právních a ostatních předpisů vydaných na úseku požární ochrany, zejména:
* Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
* Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením
* Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV č. 375/2017 Sb.
* Nahlásit zástupci E.ON druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201, v platném znění.
* Bez odkladu nahlásit zástupci E.ON každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
* Nahradit E.ON všechny škody a náklady, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.
* Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
* Při svařování postupovat vždy a plně v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.
* Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.
* Prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky provozovaných činností.
* Zástupce E.ON seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.
* Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací - ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
* Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích E.ON, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.
* Pokud budou cizí fyzické osoby vykonávat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2, zák. o PO), nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi (viz. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím), provede preventista PO nebo příslušný vedoucí zaměstnanec E.ON školení těchto osob na „Záznam o provedeném školení cizích fyzických osob, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2, zák. o PO) o požární ochraně nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi“ dle platné IŘD SM-012 „Organizace zabezpečení požární ochrany“.
* Zhotovitel je povinen zajistit nutná preventivní opatření při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4, odst. 2, Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1. **Ochrana majetku a osob**

* Zhotovitel nese za své zaměstnance včetně subdodavatelů po celou dobu provádění díla odpovědnost.
* Vstup do areálu E.ON bude povolen jen zaměstnancům zhotovitele včetně jeho subdodavatelů na základě jmenného seznamu a přísné evidence osob pohybujících se v prostorách E.ON. Je-li vstup do objektu E.ON vybaven čtecím zařízením, může být zhotovitel vybaven čipovou kartou, která umožní evidenci vstupu cizích osob do prostor E.ON. Pokud zhotovitel bude na práci potřebovat další osoby, je povinen prokazatelně tyto nahlásit zástupci E.ON.
* Všechny osoby, kterým nebyl povolen vstup nebo které porušily podmínky vstupu a pohybu v objektu (alkohol, krádež, apod.), budou z objektu vykázány.
* Silniční vozidla zhotovitele mají povolen vjezd do objektů E.ON pouze z důvodů plnění předmětu smlouvy o dílo.
* Zhotovitel je povinen podrobně seznámit řidiče, který vjíždí do dopravně provozních prostorů E.ON s místní situací.
* Řidiči zhotovitele jsou povinni dodržovat ustanovení Min. vnitra ČR o provozu motorových vozidel a pohybovat se pouze na určených komunikacích a vymezených plochách. Manipulaci předmětů a materiálu provádět v prostorách určených zástupcem E.ON. Nesmí být zúženy průjezdné a průchozí profily přístupových a vnitřních komunikací.
* E.ON neručí za odcizení nebo škody na vozidlech zhotovitele, které nezpůsobil.
* E.ON nezajišťuje ochranu majetku zhotovitele.
* Zvláštní případy ostrahy budou řešeny individuálně v souladu s Řádem ochrany a ostrahy E.ON.

1. **Vybrané požadavky na ochranu životního prostředí na pracovištích E.ON**

Požadavky na plnění ochrany životního prostředí (dále jen „OŽP“) jsou ve společnostech skupiny E.ON upraveny zejména interním dokumentem *Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VVN pro E.ON,* prováděcím pokynem *ECZR-PP-078 Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi* a interním dokumentem *Všeobecné podmínky platné pro kupní smlouvy a smlouvy o dílo společností skupiny E.ON*.

* Při dodávce látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi podle zákonných předpisů o nebezpečných látkách a nebezpečných přípravcích musí být zhotovitelem zástupci E.ON předány včas a před dodáním na místo informace o tomto výrobku, zvláště pak aktuální bezpečnostní listy v českém jazyce. V případě pravidelné či opakující se dodávky se bezpečnostní list předává jen při prvním předání a při jeho aktualizaci poskytovatelem. Totéž platí i pro informace o materiálech, u nichž je zákonem podmíněně omezeno uvádění na trh. Při přepravě materiálů musí být dodržena mezinárodní Dohoda ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).
* Obecně je poskytovatel povinen vyhnout se použití látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. Bude-li nutné se od tohoto pravidla odchýlit, musí být o tom odběratel před dodáním/použitím takových látek písemně informován. Ochranná opatření z toho vyplývající je třeba společně odsouhlasit.
* Pokud při realizaci dodávek/prací budou vznikat odpady a pokud nebude písemně dohodnut jiný postup, zajistí další nakládání s těmito odpady poskytovatel. Toto provede na vlastní náklady a v souladu s českými právními předpisy o odpadech. Vlastnictví k odpadu, rizika s odpadem spojená a právní odpovědnost za odpad přecházejí na poskytovatele v okamžiku vzniku odpadu.
* Na pracovištích E.ON je zakázáno nakládat s látkami nebo směsmi zařazenými do skupiny nebezpečnosti vysoce toxické látky nebo směsi.
* Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti, týkající se předmětu smlouvy, používat postupy šetrné k životnímu prostředí. Dbá, aby při provádění stavby nepoškodil dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
* E.ON stanoví v projektové dokumentaci stavby přehled demontovaného materiálu výnosového a nevýnosového, materiálu k opětovnému použití a odpadů ze zemních a demoličních prací.
* Pod pojmem demontovaný materiál výnosový se rozumí veškeré materiály, zařízení a přístroje, které byly v průběhu stavby demontovány z distribuční soustavy a při jejichž dalším předání vzniká finanční výnos. Jedná se především o železo, měď, hliník a další. Demontovaný materiál posouzený jako výnosový odkupuje zhotovitel od vlastníka distribuční soustavy. Zástupce E.ON uzavře se zhotovitelem dohodu o převzetí demontovaného materiálu (dále jen „dohoda“). Podkladem pro uzavření dohody jsou údaje o množství a druhu demontovaného materiálu uvedené v projektové dokumentaci díla. Vlastník distribuční soustavy vystaví zhotoviteli fakturu na částku (cenu) stanovenou dohodou, přičemž pro vyloučení pochybností platí, že demontáž, naložení a doprava je součástí plnění zhotovitele a součástí ceny díla.
* Pod pojmem demontovaný materiál nevýnosový se rozumí veškeré materiály, zařízení a přístroje, které byly v průběhu stavby demontovány z distribuční soustavy a při jejichž dalším předání nevzniká žádný finanční výnos. S demontovaným materiálem nevýnosovým a odpady ze zemních a demoličních prací nakládá zhotovitel jako s odpadem. V tomto případě přejímá a plní zhotovitel povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména zákona o odpadech, pro původce odpadů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat odpadům zařazeným do kategorie nebezpečné odpady (impregnované dřevěné sloupy, olejové kabely, odpady s obsahem azbestu apod.). Tyto odpady je nutné zajistit tak, aby neohrožovaly životní prostředí. Při zajištění proti únikům nebezpečných odpadů a jejich odstranění spolupracuje zhotovitel s oprávněnou osobou uvedenou v projektové dokumentaci.
* Náklady spojené s dopravou a odstraněním odpadu jsou součástí ceny jednotlivých staveb.
* Zhotovitel jako původce odpadů je povinen plně respektovat a dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
* Do doby předání oprávněné osobě k převzetí odpadů je za způsob zajištění a nakládání s demontovaným materiálem (odpady) odpovědný zhotovitel.
* Zhotovitel je povinen zajistit využití nebo odstranění skutečně vzniklých odpadů předáním oprávněným osobám k převzetí odpadu. Seznam zařízení k využití nebo odstranění odpadů uveřejní E.ON.
* Zhotovitel je povinen dokladovat na vyžádání pověřeného zástupce E.ON předání odpadu oprávněným osobám k převzetí odpadu. V případech, kdy je příslušnými orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství akceptováno, je možné ze strany zhotovitele vystavit prohlášení, že bylo s odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
* Pokud v průběhu stavby vzniknou materiály nebo odpady, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, bude další postup stanoven po dohodě se zástupcem E.ON.
* Další prodej demontovaného materiálu, který byl v projektové dokumentaci určen jako odpad a na jeho odstranění byly vyčleněny finanční prostředky, není možný.
* Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zástupci E.ON nebo jím zmocněné osobě provedení kontroly, jejímž cílem bude zjišťování naplňování shody s právními a ostatními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a ustanovení těchto podmínek. Kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 5 dní předem.
* Zhotovitel je povinen informovat zástupce E.ON o všech důležitých okolnostech dotýkajících se ochrany životního prostředí zejména o vzniku a řešení událostí s možným dopadem na životní prostředí (např. environmentálních havárií).
* Zhotovitel musí používanou techniku zabezpečit tak, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin do životního prostředí, a také musí být na pracovištích E.ON vybaven takovými prostředky, s jejichž pomocí je schopen odstraňovat případné úniky ropných látek z používané techniky – např. **mobilní havarijní soupravou schopnou pojmout minimálně 10 l ropných látek**.