**Příloha 3**

**Technické parametry uváděné účastníkem**

**Část B**

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry jím nabízeného zboží.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název položky - parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem** (ANO/NE nebo k doplnění) |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce sloupů | - | *Účastník doplní umístění výrobce sloupů v zemi původu vč. země* |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce ocelových armatur použitých na výrobu sloupů | - | *Účastník doplní umístění výrobce ocelových armatur v zemi původu vč. země* |
| Země původu (umístění těžiště), kameniva a písku použitého na výrobu sloupů | - | *Účastník doplní umístění těžiště kameniva v zemi původu vč. země* |
| Doba technické životnosti let min. | 45 | *ANO/NE – účastník doplní konkrétní zaručenou dobu* |
| Měření rozměrů a povrchových charakteristik | PNE 34 8220, ČSN EN 12843, PNE 33 0000-2 | *ANO/NE* |
| Zkouška pevnosti betonu v tlaku | PNE 34 8220, ČSN EN 13369, ČSN EN 12390-3 | *ANO/NE* |
| Zkouška vodotěsnosti betonu | PNE 34 8220, ČSN EN 12390-8, ČSN EN 13369 | *ANO/NE* |
| Zkouška odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek | PNE 34 8220, ČSN 73 1326 | *ANO/NE* |
| Zkouška krycí vrstvy betonu | PNE 34 8220, ČSN EN 12843, ČSN 73 1370, ČSN 73 1371, ČSN 73 1373 | *ANO/NE* |
| Zkouška mechanické odolnosti bez zkoušky pružnosti a kroucením | PNE 34 8220, ČSN EN 12843, PNE 33 3301 | *ANO/NE* |

# Parametry dle typů sloupů (rozměry a označení kót dle výkresu sloupu z Přílohy 2 bodu 6.1 Smlouvy)

*Účastník doplní do volných kolonek ke každému typu sloupu konkrétní nabízený parametr, včetně jejich tolerance v záhlaví tabulky.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Délka** | **Jmenovitá vrcholová síla** | **Hloubka založení (v zákl.)** | **Vnější průměr vrchol** | **Vnější průměr pata** | **Vnější průměr 3 m od paty** | **Otvor uzemnění  od paty** |
| L [m]  ±.0,1 | F [kN] | h [m] | d1 [mm]  ±. | d2 [mm]  ±. | d3 [mm]  ±. | B [m]  ±. |
| 9 | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20 |  |  |  |  |  |
| 10,5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10,5 | 12 |  |  |  |  |  |
| 10,5 | 15 |  |  |  |  |  |
| 10,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | 15 |  |  |  |  |  |
| 13,5 | 10 |  |  |  |  |  |

Pozn.: Požadované fyzické zkoušky musí být provedeny ve zkušebně akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a nesmí být starší deseti let.