**Příloha 3**

**Technické parametry uváděné účastníkem**

Část A: Pojistky NN

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce | *[vyplní účastník]* | | |
| Země původu | *[vyplní účastník]* | | |
| Doba technické životnosti (min. 35 let) | *[ANO/NE]* | | |
| Požadovaný parametr | Jednotka | Požadovaná hodnota | Potvrzení ANO/NE nebo nabízená hodnota |
| Frekvence f | [Hz] | 50 | *[ANO/NE]* |
| Jmenovité napětí UN | [V] | 500 | *[ANO/NE]* |
| Jmenovitý vypínací schopnost | [kA] | min. 120 | *[ANO/NE]* |
| Protokol o typové zkoušce dle ČSN EN 60269-1, ČSN 35 4701-2 | [-] | *[ANO/NE]* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Velikost pojistkové vložky* | *Hodnoty jmenovitého proudu [A]* | Potvrzení ANO/NE nebo nabízená hodnota |
| 00 (000) | 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 | *[ANO/NE]* |
| 1 | 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 224 – 250 | *[ANO/NE]* |
| 2 | 32 (35) – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 - 224 – 250 – 315 – 350 (355) – 400 | *[ANO/NE]* |