**Příloha 3**

**Technické parametry uváděné účastníkem**

Část B: Pojistky VN

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce | *[vyplní účastník]* | | |
| Země původu | *[vyplní účastník]* | | |
| Doba technické životnosti (min. 35 let) | *[ANO/NE]* | | |
| Požadovaný parametr | Jednotka | Požadovaná hodnota | Potvrzení ANO/NE nebo nabízená hodnota |
| Frekvence f | [Hz] | 50 | *[ANO/NE]* |
| Jmenovité napětí UN | [kV] | 25 | *[ANO/NE]* |
| Jmenovitý vypínací proud I1 | [kA] | min. 50 | *[ANO/NE]* |
| Síla vybavovacího kolíku | [N] | 80 | *[ANO/NE]* |
| Požadovaný rozměr "D" | [mm] | 442 | *[ANO/NE]* |
| Protokol o typové zkoušce dle ČSN EN 60282-1 | [-] | *[ANO/NE]* | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IN [A] | Jmenovitý vypínací proud I1 [kA] | Minimální vypínací proud I3 [A] | Ztráty PV [W] | Odpor za studena RK [mΩ] |
| 2 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 4 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 6,3 (6) | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 10 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 16 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 20 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 25 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 31,5 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 40 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |
| 63 | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* | *[vyplní účastník]* |