**02\_Priloha\_24\_Geoportál – data z leteckého snímkování**

V případě, kdy Účastník doloží veškeré doklady pro kvalifikační fázi výběrového řízení na některou z částí 1–5 (Otrokovice A, Otrokovice B, Otrokovice C, Nové Město na Moravě A, Nové Město na Moravě B), obdrží vždy pro příslušnou část VZ (pro kterou splnil kvalifikační předpoklady) 1 přístup do tzv. Geoportálu. Tento portál slouží pro náhled na zařízení DS.

Pro výše uvedené části VZ jsou pro oblast všech linek VN k dispozici data a vyhodnocení z tzv. leteckého snímkování, které proběhlo v průběhu roku 2020. Podrobný manuál, jak s portálem a s daty z leteckého snímkování pracovat, obdrží uchazeč zároveň s přístupem.



Obrázek 1: Vymezení vegetace v OP vedení 22 kV



Obrázek 2: Přibližná výška a rozsah vegetace v OP vedení 22 kV

Zadavatel předpokládá, že výše uvedené informace využije Účastník v rámci cenové nabídky pro nacenění dlouhodobé údržby na vedení VN.