**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název položky** | **Předpokládané odběrné množství (za dobu účinnosti smlouvy)** | **Jednotková cena položky (Kč bez DPH)** |
| 1. | IED R110kV-vedení 110kV\_klasická R/zapouzdřená R | 50 | Bude doplněno zadavatelem |
| 2. | IED R110kV- kabel 110kV\_klasická R/zapouzdřená R | 5 | Bude doplněno zadavatelem |
| 3. | IED R110kV- vedení 110kV\_cizí/SŽ | 25 | Bude doplněno zadavatelem |
| 4. | IED R110kV-trafo strana 110kV-klasika/GIS | 55 | Bude doplněno zadavatelem |
| 5. | IED R110kV-trafo 3 vinutí strana 110kV-klasika/GIS | 5 | Bude doplněno zadavatelem |
| 6. | IED R110kV- SP\_klasická R | 15 | Bude doplněno zadavatelem |
| 7. | IED R110kV- PD\_zapouzdřená R | 2 | Bude doplněno zadavatelem |
| 8. | IED R110kV- MER\_klasická R | 8 | Bude doplněno zadavatelem |
| 9. | IED R110kV- SP\_zapouzdřená R | 2 | Bude doplněno zadavatelem |
| 10. | IED Kompenzační tlumivka L bez DO odpoj. | 35 | Bude doplněno zadavatelem |
| 11. | IED Kompenzační tlumivka L nebo uzlový R s DO/Trafo cizí | 50 | Bude doplněno zadavatelem |
| 12. | IED BSP Centrální IED pro signal.spol.provozů | 45 | Bude doplněno zadavatelem |
| 13. | IED ROP 2T+2V (H) 2 zóny | 18 | Bude doplněno zadavatelem |
| 14. | IED ROP 2T+3V (rozš. H) 2 zóny | 1 | Bude doplněno zadavatelem |
| 15. | IED ROP 2T+4V (rozš. H) 2 zóny | 1 | Bude doplněno zadavatelem |
| 16. | IED ROP 2 přípojnice: 6 polí | 1 | Bude doplněno zadavatelem |
| 17. | IED ROP 2 přípojnice: 7 polí | 4 | Bude doplněno zadavatelem |
| 18. | IED ROP 2 přípojnice: 8 polí | 1 | Bude doplněno zadavatelem |
| 19. | IED ROP 2 přípojnice: 9 polí | 3 | Bude doplněno zadavatelem |
| 20. | IED ROP 2 přípojnice: 10 polí | 2 | Bude doplněno zadavatelem |
| 21. | IED ROP 2 přípojnice: 11 polí | 1 | Bude doplněno zadavatelem |
| 22. | IED ROP 2 přípojnice: 12 polí | 2 | Bude doplněno zadavatelem |
| 23. | IED ROP 2 přípojnice: 12 polí s možností rozšíření min. na 14 | 1 | Bude doplněno zadavatelem |
| 24. | Systémová integrace IED R110kV (za 1 Zařízení) | 90 | Bude doplněno zadavatelem |
| 25. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - vedení | 455 | Bude doplněno zadavatelem |
| 26. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - přívod T10x | 65 | Bude doplněno zadavatelem |
| 27. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - vývod T21/vyhřívání/HDO | 50 | Bude doplněno zadavatelem |
| 28. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - SP/SPD (i pro kabel) | 45 | Bude doplněno zadavatelem |
| 29. | IED R 22kV-zapouzdřená R - SP + 2 měření | 30 | Bude doplněno zadavatelem |
| 30. | IED R 22kV - klasická R měření 1 příp. | 2 | Bude doplněno zadavatelem |
| 31. | IED R 22kV - klasická R měření 2-3 příp. | 18 | Bude doplněno zadavatelem |
| 32. | IED R 22kV - klasická R Vyhřívání (polokobka) | 2 | Bude doplněno zadavatelem |
| 33. | IED R 22kV - rozdílová vedení | 55 | Bude doplněno zadavatelem |
| 34. | Systémová integrace IED R22kV (za 1 Zařízení) | 150 | Bude doplněno zadavatelem |
| 35. | Centrální řídicí jednotka | 35 | Bude doplněno zadavatelem |
| 36. | Ethernetový switch RSTP (dle použitého typu) | 40 | Bude doplněno zadavatelem |
| 37. | Ethernetový switch PRP/HSR (dle použitého typu) | 70 | Bude doplněno zadavatelem |
| 38. | Red box | 10 | Bude doplněno zadavatelem |
| 39. | Zdroj časové synchronizace (NTP) | 35 | Bude doplněno zadavatelem |
| 40. | Zdroj časové synchronizace (PTP) | 5 | Bude doplněno zadavatelem |
| 41. | FAT (za 1 Zařízení) | 550 | Bude doplněno zadavatelem |
| 42. | SAT (za 1 Zařízení) | 650 | Bude doplněno zadavatelem |
|  |  |  |  |