# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 5
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
5 - 211 | 91 | 180.2 |
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 63.08 | 63.09 (206.35)
-5+N | 64.49 | 64.52 (206.35)
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.52 | 15.52 (96.66)
-5+N | 26.87 | 26.90 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
5 - 213 | 64 | 359.6 |
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 68.74 | 68.81 (206.35)
-5+N | 57.58 | 57.74 (206.35)
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.58 | 15.61 (96.66)
-5+N | 23.15 | 23.28 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
5 - 1.p | 79 | 260.9 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.25 | 60.29 (260.28)
-5+N | 85.31 | 85.61 (260.28)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/15 | -30 | 7.85 (30.00) | 7.71 | 1.51 | 3.28
| -5+N | 12.04 (30.00) | 11.00 | 4.88 | 5.81
| -5+N+vítr | 14.48 (30.00) | 13.61 | 6.35 | 5.81
| -5+vítr | 8.65 (30.00) | 8.64 | 3.01 | 3.22

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | -30 | 0.75 | 0.07 (4.00) | 0.75 (3.00) | 0.36 (7.00)
|  | -5+N | 0.92 | 0.11 (4.00) | 0.91 (3.00) | 0.81 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.23 | 0.70 (4.00) | 1.15 (3.00) | 0.81 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.78 | 0.78 (4.00) | 0.30 (3.00) | 0.35 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.68 | JK plast. | -30 | 9.11 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.42 | 0.00 (60.00) |
A | 8.68 | JK plast. | -30 | 8.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.54 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.46 | 0.00 (60.00) |
B | 10.18 | JK plast. | -30 | 9.11 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.42 | 0.00 (60.00) |
B | 10.18 | JK plast. | -30 | 8.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.54 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.46 | 0.00 (60.00) |
C | 8.68 | JK plast. | -30 | 9.11 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.42 | 0.00 (60.00) |
C | 8.68 | JK plast. | -30 | 8.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.54 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.46 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 2.84 | 0.35 | 2.82 (8.00) | 0.12 (8.00)
|  | -5+N | 4.03 | 0.50 | 4.00 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 4.13 | 0.76 | 4.11 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.89 | 0.46 | 1.89 (8.00) | 0.11 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.50 | JK plast. | -30 | 2.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.14 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.89 | 0.00 (60.00) |
B | 7.50 | JK plast. | -30 | 2.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.14 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.89 | 0.00 (60.00) |
C | 7.50 | JK plast. | -30 | 2.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.14 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.89 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 0.03 (20.00) | 0.03 | 0.01 | 0.19 (15.00)
|  | -5+N | 0.69 (20.00) | 0.07 | 0.69 | 0.70 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.02 (20.00) | 0.66 | 0.93 | 0.70 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.78 (20.00) | 0.78 | 0.30 | 0.19 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.91 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.34 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.43 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.92 | 0.00 (0.00) |
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.01 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.15 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.97 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.37 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.925 | 0.180

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 03.04.2021, 16:01:02