# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 125
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
125 - 124 | 88 | 104.7 |
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 63.67 | 63.76 (206.35)
-5+N | 63.88 | 64.12 (206.35)
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.53 | 15.55 (96.66)
-5+N | 26.52 | 26.66 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
125 - 126 | 75 | 273.1 |
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 66.36 | 66.39 (206.35)
-5+N | 60.76 | 60.76 (206.35)
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.55 | 15.56 (96.66)
-5+N | 24.81 | 24.83 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
125 - 1.o | 68 | 43.5 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 63.53 | 63.96 (260.28)
-5+N | 80.10 | 81.12 (260.28)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/15 | -30 | 4.19 (15.00) |  |  | 3.85
| -5+N | 8.63 (15.00) |  |  | 6.84
| -5+N+vítr | 10.44 (15.00) |  |  | 6.84
| -5+vítr | 5.86 (15.00) |  |  | 3.70

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | -30 | 1.78 | 1.74 (9.30) | 0.35 (4.50) | 0.25 (7.00)
|  | -5+N | 1.72 | 1.67 (9.30) | 0.41 (4.50) | 0.81 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 2.32 | 2.28 (9.30) | 0.65 (4.50) | 0.81 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.83 | 1.83 (9.30) | 0.30 (4.50) | 0.31 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.78 | 14.05 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.04 | 12.86 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.15 | 13.04 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.43 | 8.69 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.44 | 13.50 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.49 | 13.58 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.62 | 13.79 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 8.78 | 14.05 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.04 | 12.86 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.15 | 13.04 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.43 | 8.69 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 8.44 | 13.50 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.49 | 13.58 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.62 | 13.79 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.78 | 14.05 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.04 | 12.86 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.15 | 13.04 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.43 | 8.69 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.44 | 13.50 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.49 | 13.58 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.62 | 13.79 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 3.00 | 0.00 | 3.00 (8.00) | 0.36 (8.00)
|  | -5+N | 3.78 | 0.00 | 3.78 (8.00) | 0.61 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.87 | 0.23 | 3.87 (8.00) | 0.61 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.88 | 0.20 | 1.87 (8.00) | 0.24 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.00 | JK plast. | -30 | 3.02 | 4.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.83 | 6.13 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.92 | 6.27 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.89 | 3.02 (60.00) |
B | 10.00 | JK plast. | -30 | 3.02 | 4.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.83 | 6.13 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.92 | 6.27 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.89 | 3.02 (60.00) |
C | 10.00 | JK plast. | -30 | 3.02 | 4.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.83 | 6.13 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.92 | 6.27 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.89 | 3.02 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.2 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.59 | 0.59 | 0.01 (2.00) | 0.14 (6.40)
|  | -5+N | 1.02 | 0.97 | 0.32 (2.00) | 0.68 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 1.62 | 1.59 | 0.56 (2.00) | 0.68 (6.40)
|  | -5+vítr | 1.35 | 1.35 | 0.31 (2.00) | 0.14 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.80 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 4.64 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.62 | 7.39 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.74 | 7.58 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.94 | 4.70 (0.00) |
A | 8.80 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 4.64 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.97 | 7.95 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.10 | 8.16 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.97 | 4.75 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 15 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 86 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.130
B | 0.000 | 1.640
C | 0.925 | 0.130

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.07.2021, 11:11:34