# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 219
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.00

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
11.64 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 8.22 | -0.13
11.64 | 0.00 | 0.00 | 270.1 | 7.72 | 0.53
10.13 | -0.93 | 0.00 | 89.9 | 8.22 | -0.13
10.13 | -0.93 | 0.00 | 270.1 | 7.72 | 0.32
10.13 | 0.93 | 0.00 | 89.9 | 8.22 | -0.13
10.13 | 0.93 | 0.00 | 270.1 | 7.72 | 0.42
9.50 | -0.26 | -0.82 | 342.7 | 2.95 | -0.12
9.50 | 0.00 | 0.00 | 342.7 | 2.95 | -0.12
9.50 | 0.26 | 0.82 | 342.7 | 2.95 | -0.12
8.00 | 0.13 | 0.00 | 89.9 | 2.89 | -0.05
8.00 | 0.13 | 0.00 | 270.1 | 2.88 | 0.16

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
11.64 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 8.67 | 0.16
11.64 | 0.00 | 0.00 | 270.1 | 9.15 | 0.94
10.13 | -0.93 | 0.00 | 89.9 | 8.67 | 0.16
10.13 | -0.93 | 0.00 | 270.1 | 9.15 | 0.70
10.13 | 0.93 | 0.00 | 89.9 | 8.67 | 0.16
10.13 | 0.93 | 0.00 | 270.1 | 9.15 | 0.82
9.50 | -0.26 | -0.82 | 342.7 | 3.87 | 0.01
9.50 | 0.00 | 0.00 | 342.7 | 3.87 | 0.01
9.50 | 0.26 | 0.82 | 342.7 | 3.87 | 0.01
8.00 | 0.13 | 0.00 | 89.9 | 5.11 | 0.17
8.00 | 0.13 | 0.00 | 270.1 | 5.53 | 0.58

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 15 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 86 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.130
B | 0.000 | 1.640
C | 0.925 | 0.130

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

obj. kot. (ES455-11) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.130 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 26.05.2021, 13:39:47