# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 201
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
201 - 200 | 118 | 142.0 |
| Úsek vedení: 2-167-201 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.39 | 57.41 (206.35)
-5+N | 69.99 | 69.99 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-201 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.45 | 15.46 (96.66)
-5+N | 30.21 | 30.22 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
201 - 202 | 61 | 0.3 |
| Úsek vedení: 2-201-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 69.32 | 69.33 (206.35)
-5+N | 56.69 | 56.69 (206.35)
| Úsek vedení: 2-201-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.59 | 15.59 (96.66)
-5+N | 22.70 | 22.71 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
201 - 1.o | 34 | 277.9 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 70mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 72.79 | 72.86 (256.10)
-5+N | 51.06 | 51.18 (256.10)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 13.31 (30.00) | 2.19 | 13.13 | 1.62
| -5+N | 8.62 (30.00) | 8.62 | 0.25 | 3.66
| -5+N+vítr | 11.19 (30.00) | 11.19 | 1.87 | 3.66
| -5+vítr | 9.69 (30.00) | 7.58 | 7.35 | 2.12

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | -30 | 5.69 | 5.44 (9.30) | 1.68 (4.50) | -0.36 (7.00)
|  | -5+N | 5.74 | 5.55 (9.30) | 1.47 (4.50) | 0.17 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 6.28 | 6.12 (9.30) | 1.75 (4.50) | 0.17 (7.00)
|  | -5+vítr | 4.18 | 4.17 (9.30) | 0.47 (4.50) | -0.08 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.50 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.59 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.42 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 9.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.50 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.59 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 7.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.42 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.50 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.59 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.42 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 6.80 | 2.85 | 6.17 (8.00) | 0.31 (8.00)
|  | -5+N | 4.77 | 2.00 | 4.33 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 4.82 | 2.11 | 4.41 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+vítr | 3.60 | 1.62 | 3.31 (8.00) | 0.19 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | JK plast. | -30 | 6.80 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.61 | 0.00 (60.00) |
B | 9.00 | JK plast. | -30 | 6.80 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.61 | 0.00 (60.00) |
C | 9.00 | JK plast. | -30 | 6.80 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.61 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 1.90 (20.00) | 1.89 | 0.09 | -0.12 (15.00)
|  | -5+N | 3.49 (20.00) | 3.27 | 1.21 | 0.25 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 4.03 (20.00) | 3.85 | 1.49 | 0.25 (15.00)
|  | -5+vítr | 2.56 (20.00) | 2.56 | 0.42 | -0.11 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.00 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.23 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.32 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.91 | 0.00 (0.00) |
A | 8.00 | KS SDOK | -30 | 2.88 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.63 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.79 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.01 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
70mm2 AlFe3 | 89940 | 1.7009e-005 | 13.20 | 93.40 | 0.040605 | 0.3866 | 256.10

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 92 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130
C | 1.040 | 0.130

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 01.04.2021, 15:57:46