# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 243
Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/30 N
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
243 - 242 | 81 | 166.4 |
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 65.21 | 65.23 (206.35)
-5+N | 62.14 | 62.15 (206.35)
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.54 | 15.55 (96.66)
-5+N | 25.55 | 25.56 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
243 - 244 | 74 | 343.6 |
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 66.61 | 66.88 (206.35)
-5+N | 60.41 | 60.86 (206.35)
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.56 | 15.63 (96.66)
-5+N | 24.62 | 24.86 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 13,5/30 N | -30 | 1.86 (30.00) | 1.31 | 0.55 | 4.00 (0.00)
| -5+N | 2.07 (30.00) | 1.32 | 0.75 | 5.93 (0.00)
| -5+N+vítr | 4.99 (30.00) | 4.30 | 0.69 | 5.93 (0.00)
| -5+vítr | 7.15 (30.00) | 7.02 | 0.13 | 3.73 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 0.72 (18.50) |
| -5+N | 0.85 (18.50) |
| -5+N+vítr | 2.02 (18.50) |
| -5+vítr | 1.95 (18.50) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -30 | 0.47 (12.80) | 0.43 | 0.19 | 0.53 (9.00)
|  | -5+N | 0.46 (12.80) | 0.41 | 0.22 | 1.00 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 1.02 (12.80) | 0.99 | 0.21 | 1.00 (9.00)
|  | -5+vítr | 0.99 (12.80) | 0.99 | 0.02 | 0.47 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 11.25 | JK plast. | -30 | 8.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.05 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.34 | 0.00 (60.00) |
A | 11.25 | JK plast. | -30 | 8.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.22 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.32 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | A1-U80-R | -30 | 0.47 (30.00) | 0.43 | 0.19 | 0.61 (11.00)
|  | -5+N | 0.46 (30.00) | 0.41 | 0.22 | 1.07 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 1.02 (30.00) | 0.99 | 0.21 | 1.07 (11.00)
|  | -5+vítr | 0.99 (30.00) | 0.99 | 0.02 | 0.51 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.05 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.34 | 0.00 (60.00) |
A | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.22 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.32 | 0.00 (60.00) |
C | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.05 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.34 | 0.00 (60.00) |
C | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.22 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.32 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
3 | B1-U80-R | -30 | 0.14 (30.00) | 0.14 | 0.01 | 0.21 (11.00)
|  | -5+N | 0.29 (30.00) | 0.23 | 0.17 | 0.75 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 0.84 (30.00) | 0.83 | 0.16 | 0.75 (11.00)
|  | -5+vítr | 0.89 (30.00) | 0.89 | 0.02 | 0.21 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.25 | KS SDOK | -30 | 2.91 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.63 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.65 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.84 | 0.00 (0.00) |
A | 8.25 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.76 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.78 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.83 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 13.5 | Průměr - pata [m] | 1.097 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.37
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 18.5 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.25 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 14.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 37.1 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 04.04.2021, 14:31:04