# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 196
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
196 - 195 | 102 | 143.6 |
| Úsek vedení: 2-167-201 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.66 | 60.68 (206.35)
-5+N | 66.94 | 67.07 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-201 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.49 | 15.50 (96.66)
-5+N | 28.31 | 28.40 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
196 - 197 | 83 | 321.1 |
| Úsek vedení: 2-167-201 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 64.69 | 64.69 (206.35)
-5+N | 62.76 | 62.81 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-201 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.54 | 15.54 (96.66)
-5+N | 25.90 | 25.94 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
196 - 1.o | 35 | 243.0 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 42-AL1/7-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 72.40 | 72.56 (198.28)
-5+N | 57.39 | 57.42 (198.28)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/10 | -30 | 11.87 (20.00) | 10.55 | 5.44 | 2.76
| -5+N | 9.39 (20.00) | 9.37 | 0.72 | 5.58
| -5+N+vítr | 12.43 (20.00) | 12.39 | 2.33 | 5.58
| -5+vítr | 10.43 (20.00) | 10.10 | 4.62 | 3.42

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz.T | -30 | 0.67 | 0.29 (7.33) | 0.61 (5.93) | 0.39 (4.50)
|  | -5+N | 0.70 | 0.48 (7.33) | 0.50 (5.93) | 0.99 (4.50)
|  | -5+N+vítr | 1.26 | 1.17 (7.33) | 0.83 (5.93) | 0.99 (4.50)
|  | -5+vítr | 1.10 | 1.09 (7.33) | 0.45 (5.93) | 0.44 (4.50)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.51 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.65 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.67 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.21 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.06 | 0.00 (8.00) |
B | 9.51 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.65 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.67 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.21 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.06 | 0.00 (8.00) |
C | 9.51 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.65 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.67 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.21 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.06 | 0.00 (8.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | -30 | 3.58 | 3.37 | 1.22 (8.00) | -0.09 (8.00)
|  | -5+N | 2.84 | 2.67 | 0.97 (8.00) | 0.05 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 2.88 | 2.73 | 1.08 (8.00) | 0.05 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.92 | 1.82 | 0.74 (8.00) | 0.03 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.00 | JK VZL70/530 | -30 | 3.59 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+N | 2.84 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.89 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.92 | 0.00 (70.00) |
B | 8.00 | JK VZL70/530 | -30 | 3.59 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+N | 2.84 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.89 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.92 | 0.00 (70.00) |
C | 8.00 | JK VZL70/530 | -30 | 3.59 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+N | 2.84 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.89 | 0.00 (70.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.92 | 0.00 (70.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 0.13 (20.00) | 0.12 | 0.03 | 0.13 (15.00)
|  | -5+N | 0.50 (20.00) | 0.29 | 0.41 | 0.71 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.03 (20.00) | 0.96 | 0.73 | 0.71 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.97 (20.00) | 0.97 | 0.42 | 0.13 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.00 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.83 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.96 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.96 | 0.00 (0.00) |
A | 8.00 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.29 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.43 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
42-AL1/7-ST1A | 79000 | 1.86e-005 | 9.00 | 49.48 | 0.033942 | 0.1712 | 198.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz.T | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 5.93 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 7.33 |
Hmotnost [kg] | 105 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.455 | 0.654
B | 0.000 | 0.654
C | 1.455 | 0.654

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
JK VZL70/530 | 70 | 0.53 | 15
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 01.04.2021, 15:36:05