# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 116
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
116 - 115 | 69 | 80.0 |
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.77 | 67.78 (206.35)
-5+N | 58.95 | 58.96 (206.35)
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.57 | 15.57 (96.66)
-5+N | 23.86 | 23.87 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
116 - 117 | 70 | 301.0 |
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.37 | 67.60 (206.35)
-5+N | 59.43 | 59.82 (206.35)
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.56 | 15.63 (96.66)
-5+N | 24.10 | 24.32 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 21.72 (30.00) | 21.72 | 0.48 | 4.08
| -5+N | 20.20 (30.00) | 20.20 | 0.07 | 5.86
| -5+N+vítr | 22.29 (30.00) | 22.29 | 0.10 | 5.86
| -5+vítr | 16.70 (30.00) | 16.70 | 0.25 | 3.72

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | -30 | 6.26 | 6.26 (9.30) | 0.14 (4.50) | 0.63 (7.00)
|  | -5+N | 5.49 | 5.49 (9.30) | 0.02 (4.50) | 1.04 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 5.95 | 5.95 (9.30) | 0.03 (4.50) | 1.04 (7.00)
|  | -5+vítr | 4.28 | 4.28 (9.30) | 0.06 (4.50) | 0.51 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.95 | 14.32 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.92 | 12.67 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.00 | 12.80 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.43 | 8.69 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.97 | 14.35 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.80 | 12.48 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.88 | 12.61 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 8.64 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 8.95 | 14.32 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.92 | 12.67 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.00 | 12.80 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.43 | 8.69 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 8.97 | 14.35 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.80 | 12.48 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.88 | 12.61 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 8.64 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.95 | 14.32 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.92 | 12.67 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.00 | 12.80 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.43 | 8.69 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.97 | 14.35 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.80 | 12.48 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.88 | 12.61 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 8.64 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.N 600 U80 | -30 | 1.96 | 1.96 | 0.03 (2.00) | 0.25 (6.40)
|  | -5+N | 3.01 | 3.01 | 0.00 (2.00) | 0.78 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 3.47 | 3.47 | 0.01 (2.00) | 0.78 (6.40)
|  | -5+vítr | 2.46 | 2.46 | 0.04 (2.00) | 0.25 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.67 | NS SDOK | -30 | 2.05 | 3.28 (6.00) |
|  |  | -5+N | 3.22 | 5.15 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.68 | 5.89 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.56 | 4.10 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 92 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.07.2021, 10:30:06