# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 30
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/12
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
30 - 29 | 100 | 278.9 |
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.13 | 61.52 (206.35)
-5+N | 66.39 | 67.10 (206.35)
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.50 | 15.60 (96.66)
-5+N | 27.98 | 28.35 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
30 - 31 | 69 | 88.6 |
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.46 | 68.16 (206.35)
-5+N | 58.84 | 59.22 (206.35)
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.56 | 15.71 (96.66)
-5+N | 23.80 | 23.91 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/12 | -30 | 5.93 (24.00) | 5.30 | 2.66 | 1.15
| -5+N | 6.67 (24.00) | 5.46 | 3.84 | 4.02
| -5+N+vítr | 9.09 (24.00) | 8.24 | 3.84 | 4.02
| -5+vítr | 7.48 (24.00) | 7.48 | 0.01 | 2.22

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 1.74 | 1.52 (9.30) | 0.83 (9.30) | -0.37 (7.00)
|  | -5+N | 1.79 | 1.48 (9.30) | 1.00 (9.30) | 0.42 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 2.34 | 2.12 (9.30) | 1.24 (9.30) | 0.42 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.74 | 1.74 (9.30) | 0.00 (9.30) | -0.01 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.14 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 9.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 8.14 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.14 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.5 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 0.52 (20.00) | 0.52 | 0.01 | -0.07 (15.00)
|  | -5+N | 1.16 (20.00) | 0.86 | 0.78 | 0.43 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.69 (20.00) | 1.51 | 1.02 | 0.43 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.32 (20.00) | 1.32 | 0.00 | -0.06 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.50 | KS SDOK | -30 | 2.93 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.45 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.48 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.87 | 0.00 (0.00) |
A | 8.50 | KS SDOK | -30 | 2.91 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.28 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.43 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.90 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 24 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2021, 17:32:44