# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 208
Typ sloupu, stožáru: | JB 10,5/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
208 - 207 | 73 | 179.9 |
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 66.71 | 66.95 (206.35)
-5+N | 60.16 | 60.24 (206.35)
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.56 | 15.61 (96.66)
-5+N | 24.49 | 24.50 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
208 - 1.o | 46 | 258.7 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 42-AL1/7-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 70.84 | 70.85 (198.28)
-5+N | 64.27 | 64.36 (198.28)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
208 - 209 | 108 | 0.2 |
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 59.28 | 59.67 (206.35)
-5+N | 68.02 | 68.23 (206.35)
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.48 | 15.56 (96.66)
-5+N | 28.97 | 29.01 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 10,5/15 | -30 | 10.22 (15.00) |  |  | -3.20
| -5+N | 8.40 (15.00) |  |  | -1.24
| -5+N+vítr | 11.23 (15.00) |  |  | -1.24
| -5+vítr | 8.87 (15.00) |  |  | -0.94

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-JB-N (ES784-00) | -30 | 0.98 | 0.06 (4.00) | 0.98 (3.00) | -1.62 (7.00)
|  | -5+N | 1.04 | 0.06 (4.00) | 1.04 (3.00) | -1.11 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.38 | 0.71 (4.00) | 1.29 (3.00) | -1.11 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.85 | 0.85 (4.00) | 0.31 (3.00) | -0.88 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.68 | JK plast. | -30 | 7.90 | 12.64 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.03 | 14.45 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.17 | 14.67 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 8.80 (60.00) |
A | 8.68 | JK plast. | -30 | 8.86 | 14.18 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.97 | 12.75 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.08 | 12.93 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.44 | 8.70 (60.00) |
B | 10.18 | JK plast. | -30 | 7.90 | 12.64 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.03 | 14.45 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.17 | 14.67 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 8.80 (60.00) |
B | 10.18 | JK plast. | -30 | 8.86 | 14.18 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.97 | 12.75 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.08 | 12.93 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.44 | 8.70 (60.00) |
C | 8.68 | JK plast. | -30 | 7.90 | 12.64 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.03 | 14.45 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.17 | 14.67 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 8.80 (60.00) |
C | 8.68 | JK plast. | -30 | 8.86 | 14.18 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.97 | 12.75 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.08 | 12.93 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.44 | 8.70 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | -30 | 3.51 | 0.00 | 3.51 (8.00) | 0.20 (8.00)
|  | -5+N | 3.18 | 0.00 | 3.18 (8.00) | 0.32 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.24 | 0.15 | 3.24 (8.00) | 0.32 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.93 | 0.13 | 1.93 (8.00) | 0.19 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.50 | JK VZL70/530 | -30 | 3.51 | 5.62 (70.00) |
|  |  | -5+N | 3.18 | 5.09 (70.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.24 | 5.18 (70.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.93 | 3.09 (70.00) |
B | 7.50 | JK VZL70/530 | -30 | 3.51 | 5.62 (70.00) |
|  |  | -5+N | 3.18 | 5.09 (70.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.24 | 5.18 (70.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.93 | 3.09 (70.00) |
C | 7.50 | JK VZL70/530 | -30 | 3.51 | 5.62 (70.00) |
|  |  | -5+N | 3.18 | 5.09 (70.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.24 | 5.18 (70.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.93 | 3.09 (70.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 (2.00) | -0.54 (6.40)
|  | -5+N | 0.83 | 0.03 | 0.83 (2.00) | -0.46 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 1.19 | 0.69 | 1.09 (2.00) | -0.46 (6.40)
|  | -5+vítr | 0.85 | 0.85 | 0.32 (2.00) | -0.51 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 4.64 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.40 | 8.64 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.55 | 8.88 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.00 | 4.80 (0.00) |
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.91 | 4.66 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.56 | 7.30 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.67 | 7.47 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.95 | 4.72 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
42-AL1/7-ST1A | 79000 | 1.86e-005 | 9.00 | 49.48 | 0.033942 | 0.1712 | 198.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 15 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.37 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-JB-N (ES784-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 66 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.800 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.800 | 0.180

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK VZL70/530 | 70 | 0.53 | 15
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.07.2021, 16:20:00