# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 300
Typ sloupu, stožáru: | JB 13,5/10
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
300 - 299 | 123 | 216.8 |
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 56.41 | 56.82 (206.35)
-5+N | 70.88 | 71.73 (206.35)
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.44 | 15.55 (96.66)
-5+N | 30.79 | 31.25 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
300 - 301 | 106 | 36.6 |
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 59.94 | 59.95 (206.35)
-5+N | 67.62 | 67.65 (206.35)
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.48 | 15.48 (96.66)
-5+N | 28.72 | 28.76 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 13,5/10 | -30 | 1.58 (10.00) |  |  | 5.15
| -5+N | 1.83 (10.00) |  |  | 8.63
| -5+N+vítr | 4.20 (10.00) |  |  | 8.63
| -5+vítr | 5.28 (10.00) |  |  | 4.97

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | 4vodič N (ES 447-00) | -30 | 0.48 (4.50) | 0.03 (4.00) | 0.48 (3.00) | 0.97 (7.00)
|  | -5+N | 0.45 (4.50) | 0.04 (4.00) | 0.45 (3.00) | 1.83 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.96 (4.50) | 0.85 (4.00) | 0.45 (3.00) | 1.83 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.03 (4.50) | 1.03 (4.00) | 0.00 (3.00) | 0.88 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 11.84 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.47 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.43 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.93 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.00 | 0.00 (8.00) |
B | 13.33 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.47 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.43 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.93 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.00 | 0.00 (8.00) |
C | 13.33 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.47 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.43 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.93 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.00 | 0.00 (8.00) |
D | 11.16 | NS SDOK | -30 | 0.35 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N | 1.33 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.56 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.07 | 0.00 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 10 | Délka [m] | 13.5 | Průměr - pata [m] | 0.38 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič N (ES 447-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 115 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.450 | -0.010
B | -0.695 | 1.480
C | 0.695 | 1.480
D | 1.450 | -0.010

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 26.05.2021, 13:07:34