# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 219
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
219 - 220 | 114 | 342.6 |
| Úsek vedení: 2-213-232 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 58.34 | 58.47 (206.35)
-5+N | 69.15 | 69.50 (206.35)
| Úsek vedení: 2-213-232 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.47 | 15.49 (96.66)
-5+N | 29.67 | 29.83 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
219 - 1.o | 72 | 55.3 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 62.43 | 62.48 (260.28)
-5+N | 81.96 | 81.96 (260.28)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
219 - 218 | 95 | 162.5 |
| Úsek vedení: 2-213-232 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 62.10 | 62.11 (206.35)
-5+N | 65.49 | 65.50 (206.35)
| Úsek vedení: 2-213-232 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.51 | 15.51 (96.66)
-5+N | 27.44 | 27.46 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/15 | -30 | 8.12 (15.00) |  |  | 2.55
| -5+N | 11.77 (15.00) |  |  | 5.63
| -5+N+vítr | 14.82 (15.00) |  |  | 5.63
| -5+vítr | 9.64 (15.00) |  |  | 3.00

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | -30 | 0.50 | 0.01 (9.30) | 0.50 (4.50) | 0.42 (7.00)
|  | -5+N | 0.48 | 0.02 (9.30) | 0.48 (4.50) | 1.12 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.96 | 0.76 (9.30) | 0.77 (4.50) | 1.12 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.93 | 0.93 (9.30) | 0.37 (4.50) | 0.46 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.22 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.81 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.33 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 8.22 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.81 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 7.74 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.20 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.22 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.81 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.34 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | -30 | 2.95 | 0.00 | 2.95 (8.00) | -0.11 (8.00)
|  | -5+N | 3.87 | 0.00 | 3.87 (8.00) | 0.02 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.96 | 0.24 | 3.96 (8.00) | 0.02 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.88 | 0.21 | 1.88 (8.00) | -0.04 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.50 | JK plast. | -30 | 2.95 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.87 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.88 | 0.00 (60.00) |
B | 9.50 | JK plast. | -30 | 2.95 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.87 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.88 | 0.00 (60.00) |
C | 9.50 | JK plast. | -30 | 2.95 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.87 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.88 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2 | obj. kot. (ES455-11) | -30 | 0.01 (20.00) | 0.01 | 0.01 | 0.11 (15.00)
|  | -5+N | 0.41 (20.00) | 0.01 | 0.41 | 0.74 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 0.91 (20.00) | 0.77 | 0.70 | 0.74 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.96 (20.00) | 0.96 | 0.37 | 0.11 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.00 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.11 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.26 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (0.00) |
A | 8.00 | KS SDOK | -30 | 2.88 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.56 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.71 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.00 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 15 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 86 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.130
B | 0.000 | 1.640
C | 0.925 | 0.130

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

obj. kot. (ES455-11) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.130 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 26.05.2021, 13:39:47