# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 32
Typ sloupu, stožáru: | PS 12/40 Z
Účel podp. bodu: | KRV - Křiž. Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
32 - 33 | 62 | 14.4 |
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 69.04 | 69.17 (206.35)
-5+N | 57.02 | 57.06 (206.35)
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.58 | 15.60 (96.66)
-5+N | 22.87 | 22.87 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
32 - 31 | 50 | 268.7 |
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 71.14 | 71.52 (206.35)
-5+N | 53.34 | 53.81 (206.35)
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.60 | 15.71 (96.66)
-5+N | 21.05 | 21.30 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 Z | -30 | 35.96 (40.00) | 2.20 | 33.76 | 3.83 (0.00)
| -5+N | 28.31 (40.00) | 0.04 | 28.27 | 5.01 (0.00)
| -5+N+vítr | 30.23 (40.00) | 0.13 | 30.10 | 5.01 (0.00)
| -5+vítr | 26.19 (40.00) | 1.17 | 25.02 | 3.58 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 21.02 (40.30) |
| -5+N | 19.25 (40.30) |
| -5+N+vítr | 19.97 (40.30) |
| -5+vítr | 14.59 (40.30) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0Z | -30 | 11.20 (30.00) | 0.75 | 11.18 | 0.32 (20.00)
|  | -5+N | 8.83 (30.00) | 0.03 | 8.83 | 0.61 (20.00)
|  | -5+N+vítr | 9.09 (30.00) | 0.04 | 9.09 | 0.61 (20.00)
|  | -5+vítr | 6.73 (30.00) | 0.31 | 6.72 | 0.29 (20.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.82 | JK plast. | -30 | 9.46 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.11 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
A | 9.82 | JK plast. | -30 | 9.15 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.55 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.42 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | A3-U80-R | -30 | 11.20 (30.00) | 11.17 | 0.74 | 0.49 (5.00)
|  | -5+N | 8.83 (30.00) | 8.83 | 0.02 | 0.74 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 9.09 (30.00) | 9.09 | 0.04 | 0.74 (5.00)
|  | -5+vítr | 6.73 (30.00) | 6.72 | 0.31 | 0.38 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.82 | JK plast. | -30 | 9.46 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.12 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.42 | 0.00 (60.00) |
A | 8.82 | JK plast. | -30 | 9.15 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.55 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
C | 8.82 | JK plast. | -30 | 9.46 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.12 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.42 | 0.00 (60.00) |
C | 8.82 | JK plast. | -30 | 9.15 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.55 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2.5 | B1-U80-R | -30 | 3.51 (30.00) | 0.17 | 3.50 | 0.20 (11.00)
|  | -5+N | 4.95 (30.00) | 0.04 | 4.95 | 0.57 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 5.22 (30.00) | 0.04 | 5.22 | 0.57 (11.00)
|  | -5+vítr | 3.72 (30.00) | 0.17 | 3.71 | 0.19 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.32 | KS SDOK | -30 | 2.93 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.97 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.04 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.91 | 0.00 (0.00) |
A | 7.32 | KS SDOK | -30 | 2.91 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.26 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.35 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.92 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí 32 - 33

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 Z | -5+N | 27.37 (40.00) | 16.23 | 11.14 | 5.13 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 10.35 (40.30) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0Z | -5+N | 6.18 (30.00) | 5.09 | 3.50 | 0.73 (20.00)
1 | A3-U80-R | -5+N | 6.18 (30.00) | 3.50 | 5.09 | 0.80 (5.00)
2.5 | B1-U80-R | -5+N | 3.32 (30.00) | 2.74 | 1.88 | 0.46 (11.00)

#### Uvolněné rozpětí 32 - 31

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 Z | -5+N | 29.01 (40.00) | 15.82 | 13.19 | 1.54 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 10.39 (40.30) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0Z | -5+N | 6.45 (30.00) | 4.96 | 4.13 | -0.27 (20.00)
1 | A3-U80-R | -5+N | 6.45 (30.00) | 4.13 | 4.96 | -0.22 (5.00)
2.5 | B1-U80-R | -5+N | 3.51 (30.00) | 2.69 | 2.25 | -0.08 (11.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 12/40 Z | -5+N | 24.73 (40.00) | 18.16 (40.30)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | B0Z | -5+N | 7.38 (30.00) | 0.17 | 7.38
1 | A3-U80-R | -5+N | 7.38 (30.00) | 7.38 | 0.16
2.5 | B1-U80-R | -5+N | 3.96 (30.00) | 0.06 | 3.96

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 12.07 | Průměr - pata [m] | 1.026 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.34
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 40.3 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 9.82 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0Z | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 27 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

B1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 37.1 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 11.06.2021, 12:26:03