# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 289
Typ sloupu, stožáru: | PS 16,5/30 N
Účel podp. bodu: | RV - Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
289 - 290 | 106 | 357.7 |
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 59.80 | 59.82 (206.35)
-5+N | 67.74 | 67.74 (206.35)
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.48 | 15.49 (96.66)
-5+N | 28.79 | 28.79 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
289 - 288 | 162 | 178.2 |
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 50.70 | 50.85 (206.35)
-5+N | 76.48 | 76.94 (206.35)
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.36 | 15.40 (96.66)
-5+N | 34.85 | 35.12 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/30 N | -30 | 3.60 (30.00) | 0.24 | 3.37 | 3.11 (0.00)
| -5+N | 4.19 (30.00) | 0.16 | 4.03 | 6.54 (0.00)
| -5+N+vítr | 8.60 (30.00) | 4.49 | 4.11 | 6.54 (0.00)
| -5+vítr | 8.76 (30.00) | 8.59 | 0.16 | 3.48 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 1.83 (18.50) |
| -5+N | 3.11 (18.50) |
| -5+N+vítr | 3.12 (18.50) |
| -5+vítr | 2.39 (18.50) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -30 | 1.21 (12.80) | 0.08 | 1.20 | 0.32 (9.00)
|  | -5+N | 1.16 (12.80) | 0.05 | 1.16 | 1.20 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 1.52 (12.80) | 0.97 | 1.18 | 1.20 (9.00)
|  | -5+vítr | 1.18 (12.80) | 1.18 | 0.02 | 0.44 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 14.20 | JK plast. | -30 | 6.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 10.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.20 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
A | 14.20 | JK plast. | -30 | 7.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.5 | A1-U80-R | -30 | 1.21 (30.00) | 0.08 | 1.20 | 0.32 (11.00)
|  | -5+N | 1.16 (30.00) | 0.05 | 1.16 | 1.20 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 1.52 (30.00) | 0.97 | 1.18 | 1.20 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.18 (30.00) | 1.18 | 0.02 | 0.44 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 12.70 | JK plast. | -30 | 6.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 10.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.20 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
A | 12.70 | JK plast. | -30 | 7.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 0.00 (60.00) |
C | 12.70 | JK plast. | -30 | 6.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 10.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.20 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
C | 12.70 | JK plast. | -30 | 7.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
4 | B1-U80-R | -30 | 0.03 (30.00) | 0.02 | 0.02 | 0.12 (11.00)
|  | -5+N | 1.13 (30.00) | 0.02 | 1.13 | 0.92 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 1.49 (30.00) | 0.95 | 1.15 | 0.92 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.20 (30.00) | 1.20 | 0.02 | 0.12 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.20 | KS SDOK | -30 | 2.87 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 6.54 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.57 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.89 | 0.00 (0.00) |
A | 10.20 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.36 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.38 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.84 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí 289 - 290

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/30 N | -5+N | 25.73 (30.00) | 0.38 | 25.35 | 5.00 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 17.67 (18.50) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 7.87 (12.80) | 0.12 | 7.87 | 0.82 (9.00)
1.5 | A1-U80-R | -5+N | 7.87 (30.00) | 0.12 | 7.87 | 0.82 (11.00)
4 | B1-U80-R | -5+N | 4.84 (30.00) | 0.07 | 4.84 | 0.51 (11.00)

#### Uvolněné rozpětí 289 - 288

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/30 N | -5+N | 23.68 (30.00) | 0.53 | 23.15 | 2.08 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 15.93 (18.50) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 7.25 (12.80) | 0.16 | 7.25 | 0.01 (9.00)
1.5 | A1-U80-R | -5+N | 7.25 (30.00) | 0.16 | 7.25 | 0.01 (11.00)
4 | B1-U80-R | -5+N | 4.16 (30.00) | 0.09 | 4.16 | 0.01 (11.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 16,5/30 N | -5+N | 7.94 (30.00) | 9.80 (18.50)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 0.50 (12.80) | 0.05 | 0.50
1.5 | A1-U80-R | -5+N | 7.38 (30.00) | 0.11 | 7.38
4 | B1-U80-R | -5+N | 4.47 (30.00) | 0.07 | 4.47

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 16.45 | Průměr - pata [m] | 1.245 | Plocha vystavená větru [m2] | 4.2
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 18.5 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 14.2 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 14.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 37.1 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 11.06.2021, 14:50:15