# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 3.VN2
Typ sloupu, stožáru: | JB 10,5/10
Účel podp. bodu: | Ko - Koncový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
3.VN2 - 4 | 75 | 38.2 |
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 66.39 | 66.42 (206.35)
-5+N | 60.76 | 60.78 (206.35)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako Ko - Koncový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 10,5/10 | -30 | 28.37 (10.00) |  |  | 1.35
| -5+N | 25.97 (10.00) |  |  | 2.18
| -5+N+vítr | 26.14 (10.00) |  |  | 2.18
| -5+vítr | 17.77 (10.00) |  |  | 1.84

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz.T | -30 | 8.78 | 0.00 (7.33) | 8.78 (5.93)* | -0.40 (4.50)
|  | -5+N | 8.04 | 0.00 (7.33) | 8.04 (5.93)* | 0.21 (4.50)
|  | -5+N+vítr | 8.05 | 0.29 (7.33) | 8.04 (5.93)* | 0.21 (4.50)
|  | -5+vítr | 5.31 | 0.36 (7.33) | 5.29 (5.93) | -0.17 (4.50)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.15 | JK plast. | -30 | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.05 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 0.00 (60.00) |
B | 9.15 | JK plast. | -30 | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 0.00 (60.00) |
C | 9.15 | JK plast. | -30 | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 0.00 (60.00) |

* Návrhové hodnoty zatížení působící na jednotlivé složky vedení jsou porovnávány s hodnotami uvedenými v katalogových listech. Při překročení dovolených hodnot zatížení konzol nebo dovolené hodnoty svislého zatížení příhradového stožáru je doporučeno provést statický výpočet v souladu s normami použitými pro návrh vedení.

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 10 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz.T | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 5.93 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 7.33 |
Hmotnost [kg] | 105 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.455 | 0.654
B | 0.000 | 0.654
C | 1.455 | 0.654

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 02.07.2021, 08:22:23