# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 236
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
236 - 235 | 110 | 167.6 |
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 58.87 | 59.17 (206.35)
-5+N | 68.45 | 68.60 (206.35)
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.47 | 15.54 (96.66)
-5+N | 29.23 | 29.26 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
236 - 237 | 82 | 347.7 |
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 65.07 | 65.11 (206.35)
-5+N | 62.28 | 62.28 (206.35)
| Úsek vedení: 2-232-262 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.54 | 15.55 (96.66)
-5+N | 25.63 | 25.64 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
236 - 1.o | 38 | 95.4 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 50mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 71.68 | 72.22 (255.67)
-5+N | 57.17 | 57.41 (255.67)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/10 | -30 | 12.04 (20.00) | 11.95 | 1.48 | -3.60
| -5+N | 11.44 (20.00) | 9.40 | 6.52 | -1.27
| -5+N+vítr | 14.16 (20.00) | 12.43 | 7.89 | -1.27
| -5+vítr | 10.77 (20.00) | 10.51 | 4.50 | -1.13

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | -30 | 0.82 | 0.03 (4.00) | 0.82 (3.00) | -1.07 (7.00)
|  | -5+N | 0.82 | 0.01 (4.00) | 0.82 (3.00) | -0.60 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.18 | 0.70 (4.00) | 1.09 (3.00) | -0.60 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.86 | 0.86 (4.00) | 0.35 (3.00) | -0.55 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.68 | JK plast. | -30 | 8.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.45 | 0.00 (60.00) |
A | 8.68 | JK plast. | -30 | 7.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 0.00 (60.00) |
B | 10.18 | JK plast. | -30 | 8.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.45 | 0.00 (60.00) |
B | 10.18 | JK plast. | -30 | 7.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 0.00 (60.00) |
C | 8.68 | JK plast. | -30 | 8.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.45 | 0.00 (60.00) |
C | 8.68 | JK plast. | -30 | 7.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.50 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | -30 | 4.74 | 1.57 | 4.47 (8.00) | -0.58 (8.00)
|  | -5+N | 3.78 | 1.25 | 3.57 (8.00) | -0.34 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.83 | 1.38 | 3.64 (8.00) | -0.34 (8.00)
|  | -5+vítr | 2.56 | 0.96 | 2.45 (8.00) | -0.28 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.50 | JK plast. | -30 | 4.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.58 | 0.00 (60.00) |
B | 7.50 | JK plast. | -30 | 4.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.58 | 0.00 (60.00) |
C | 7.50 | JK plast. | -30 | 4.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.58 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.3 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 0.01 (20.00) | 0.00 | 0.01 | -0.35 (15.00)
|  | -5+N | 0.67 (20.00) | 0.01 | 0.67 | -0.15 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.06 (20.00) | 0.71 | 0.95 | -0.15 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.88 (20.00) | 0.88 | 0.36 | -0.33 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.20 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.78 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.90 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.96 | 0.00 (0.00) |
A | 7.20 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.45 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.60 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.01 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
50mm2 AlFe3 | 89950 | 1.7006e-005 | 11.10 | 66.10 | 0.040442 | 0.2725 | 255.67

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.925 | 0.180

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 04.04.2021, 14:25:23