# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 236
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 8.50

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.18 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 8.61 | -0.27
10.18 | 0.00 | 0.00 | 271.5 | 7.79 | -0.78
8.68 | -0.93 | 0.00 | 91.6 | 8.61 | -0.31
8.68 | -0.93 | 0.00 | 271.5 | 7.79 | -0.78
8.68 | 0.93 | 0.00 | 91.6 | 8.61 | -0.31
8.68 | 0.93 | 0.00 | 271.5 | 7.79 | -0.78
7.50 | -0.00 | -0.86 | 199.3 | 4.74 | -0.58
7.50 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 4.74 | -0.58
7.50 | 0.00 | 0.86 | 199.3 | 4.74 | -0.58
7.20 | -0.11 | 0.00 | 91.6 | 2.89 | -0.07
7.20 | -0.11 | 0.00 | 271.5 | 2.88 | -0.28

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.18 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 8.24 | 0.01
10.18 | 0.00 | 0.00 | 271.5 | 9.06 | -0.59
8.68 | -0.93 | 0.00 | 91.6 | 8.24 | -0.02
8.68 | -0.93 | 0.00 | 271.5 | 9.06 | -0.59
8.68 | 0.93 | 0.00 | 91.6 | 8.24 | -0.02
8.68 | 0.93 | 0.00 | 271.5 | 9.06 | -0.59
7.50 | -0.00 | -0.86 | 199.3 | 3.78 | -0.35
7.50 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 3.78 | -0.35
7.50 | 0.00 | 0.86 | 199.3 | 3.78 | -0.35
7.20 | -0.11 | 0.00 | 91.6 | 4.77 | 0.10
7.20 | -0.11 | 0.00 | 271.5 | 5.45 | -0.25

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
50mm2 AlFe3 | 89950 | 1.7006e-005 | 11.10 | 66.10 | 0.040442 | 0.2725 | 255.67

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.925 | 0.180

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 04.04.2021, 14:25:23