# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 262
Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/30 N
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.95

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.95 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 8.62 | 0.57
10.95 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 3.08 | 0.31
10.95 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 8.12 | 0.76
9.95 | -1.00 | 0.00 | 87.5 | 8.62 | 0.62
9.95 | -1.00 | 0.00 | 258.3 | 8.12 | 0.80
9.95 | 1.00 | 0.00 | 87.5 | 8.62 | 0.62
9.95 | 1.00 | 0.00 | 258.3 | 8.12 | 0.80
8.95 | -0.00 | -1.00 | 181.2 | 3.08 | 0.21
8.95 | 0.00 | 1.00 | 181.2 | 3.08 | 0.21
8.45 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 2.89 | 0.23
8.45 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 2.89 | 0.28

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.95 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 8.23 | 0.81
10.95 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 3.64 | 0.51
10.95 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 8.76 | 1.12
9.95 | -1.00 | 0.00 | 87.5 | 8.23 | 0.86
9.95 | -1.00 | 0.00 | 258.3 | 8.76 | 1.16
9.95 | 1.00 | 0.00 | 87.5 | 8.23 | 0.86
9.95 | 1.00 | 0.00 | 258.3 | 8.76 | 1.16
8.95 | -0.00 | -1.00 | 181.2 | 3.65 | 0.40
8.95 | 0.00 | 1.00 | 181.2 | 3.65 | 0.40
8.45 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 4.76 | 0.60
8.45 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 5.19 | 0.76

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 13.5 | Průměr - pata [m] | 1.097 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.37
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 18.5 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.25 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 14.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000
A | 0.000 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A - 1 m | -1.000 | 0.000
C - 1 m | 1.000 | 0.000
A - 2 m | -1.000 | 0.000
C - 2 m | 1.000 | 0.000

konz.P-A 400 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 12 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 05.04.2021, 17:36:23