# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 288
Typ sloupu, stožáru: | PS 16,5/50 Z
Účel podp. bodu: | RV - Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
288 - 287 | 122 | 111.1 |
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 56.77 | 56.88 (206.35)
-5+N | 70.60 | 70.94 (206.35)
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.45 | 15.48 (96.66)
-5+N | 30.61 | 30.81 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
288 - 289 | 162 | 358.2 |
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 50.70 | 50.73 (206.35)
-5+N | 76.48 | 76.65 (206.35)
| Úsek vedení: 2-287-304 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.36 | 15.37 (96.66)
-5+N | 34.85 | 34.97 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/50 Z | -30 | 29.51 (50.00) | 23.41 | 6.11 | 4.30 (0.00)
| -5+N | 38.47 (50.00) | 34.57 | 3.89 | 7.89 (0.00)
| -5+N+vítr | 42.92 (50.00) | 38.35 | 4.57 | 7.89 (0.00)
| -5+vítr | 31.71 (50.00) | 26.89 | 4.82 | 4.22 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -30 | 7.88 (12.80) | 7.61 | 2.05 | 0.72 (9.00)
|  | -5+N | 10.77 (12.80) | 10.69 | 1.26 | 1.61 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 11.44 (12.80) | 11.36 | 1.38 | 1.61 (9.00)
|  | -5+vítr | 6.68 (12.80) | 6.58 | 1.18 | 0.69 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 14.20 | JK plast. | -30 | 6.71 | 10.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 10.14 | 16.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.36 | 16.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.58 | 8.93 (60.00) |
A | 14.20 | JK plast. | -30 | 7.53 | 12.05 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.39 | 15.02 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.55 | 15.28 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.52 | 8.83 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.5 | A1-U80-R | -30 | 7.88 (30.00) | 7.61 | 2.05 | 0.72 (11.00)
|  | -5+N | 10.77 (30.00) | 10.69 | 1.26 | 1.61 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 11.44 (30.00) | 11.36 | 1.38 | 1.61 (11.00)
|  | -5+vítr | 6.68 (30.00) | 6.58 | 1.18 | 0.69 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 12.70 | JK plast. | -30 | 6.71 | 10.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 10.14 | 16.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.36 | 16.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.58 | 8.93 (60.00) |
A | 12.70 | JK plast. | -30 | 7.53 | 12.05 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.39 | 15.02 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.55 | 15.28 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.52 | 8.83 (60.00) |
C | 12.70 | JK plast. | -30 | 6.71 | 10.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 10.14 | 16.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.36 | 16.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.58 | 8.93 (60.00) |
C | 12.70 | JK plast. | -30 | 7.53 | 12.05 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.39 | 15.02 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.55 | 15.28 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.52 | 8.83 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
4 | B0-U80-R | -30 | 3.17 (12.80) | 3.12 | 0.57 | 0.26 (9.00)
|  | -5+N | 6.77 (12.80) | 6.74 | 0.54 | 1.18 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 7.44 (12.80) | 7.41 | 0.66 | 1.18 (9.00)
|  | -5+vítr | 3.95 (12.80) | 3.89 | 0.70 | 0.26 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.20 | KS SDOK | -30 | 2.86 | 4.58 (0.00) |
|  |  | -5+N | 6.51 | 10.42 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.74 | 10.78 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.09 | 4.94 (0.00) |
A | 10.20 | KS SDOK | -30 | 2.88 | 4.61 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.74 | 9.18 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.90 | 9.44 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.02 | 4.83 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí 288 - 287

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/50 Z | -5+N | 35.84 (50.00) | 17.51 | 18.33 | 3.65 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 7.87 (12.80) | 5.43 | 5.69 | 0.49 (9.00)
1.5 | A1-U80-R | -5+N | 7.87 (30.00) | 5.43 | 5.69 | 0.49 (11.00)
4 | B0-U80-R | -5+N | 4.84 (12.80) | 3.34 | 3.50 | 0.31 (9.00)

#### Uvolněné rozpětí 288 - 289

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/50 Z | -5+N | 31.39 (50.00) | 9.46 | 21.93 | 4.33 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 7.46 (12.80) | 2.96 | 6.85 | 0.68 (9.00)
1.5 | A1-U80-R | -5+N | 7.46 (30.00) | 2.96 | 6.85 | 0.68 (11.00)
4 | B0-U80-R | -5+N | 4.37 (12.80) | 1.73 | 4.01 | 0.41 (9.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 16,5/50 Z | -5+N | 29.08 (50.00) | 17.42 (0.00)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 7.98 (12.80) | 7.90 | 1.14
1.5 | A1-U80-R | -5+N | 7.98 (30.00) | 7.90 | 1.14
4 | B0-U80-R | -5+N | 4.73 (12.80) | 4.70 | 0.51

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 50 | Délka [m] | 16.45 | Průměr - pata [m] | 1.245 | Plocha vystavená větru [m2] | 4.82
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 14.2 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 14.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B0-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 21.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 10.07.2021, 12:40:12