# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 200
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/6
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.00

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
12.03 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 8.20 | -0.34
12.03 | 0.00 | 0.00 | 270.1 | 7.59 | 0.76
10.53 | -0.80 | 0.00 | 89.9 | 8.20 | -0.34
10.53 | -0.80 | 0.00 | 270.1 | 7.59 | 0.76
10.53 | 0.80 | 0.00 | 89.9 | 8.20 | -0.34
10.53 | 0.80 | 0.00 | 270.1 | 7.59 | 0.76
8.67 | -0.27 | 0.00 | 89.9 | 2.89 | -0.12
8.67 | -0.27 | 0.00 | 270.1 | 2.88 | 0.30

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
12.03 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 8.68 | -0.07
12.03 | 0.00 | 0.00 | 270.1 | 9.26 | 1.25
10.53 | -0.80 | 0.00 | 89.9 | 8.68 | -0.07
10.53 | -0.80 | 0.00 | 270.1 | 9.26 | 1.25
10.53 | 0.80 | 0.00 | 89.9 | 8.68 | -0.07
10.53 | 0.80 | 0.00 | 270.1 | 9.26 | 1.25
8.67 | -0.27 | 0.00 | 89.9 | 5.12 | 0.04
8.67 | -0.27 | 0.00 | 270.1 | 5.63 | 0.87

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 6 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-JB-N (ES784-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 66 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.800 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.800 | 0.180

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 01.04.2021, 15:50:02