# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 195
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
195 - 196 | 102 | 323.6 |
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.66 | 60.73 (206.35)
-5+N | 66.94 | 67.17 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.49 | 15.50 (96.66)
-5+N | 28.31 | 28.40 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
195 - 1.o | 10 | 24.0 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 70mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
35.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 72.66 | 73.15 (256.10)
-5+N | 37.23 | 37.53 (256.10)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
195 - 194 | 67 | 143.7 |
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.92 | 68.61 (206.35)
-5+N | 58.51 | 59.44 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.57 | 15.70 (96.66)
-5+N | 23.63 | 23.97 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -30 | 17.99 (20.00) | 16.95 | 6.03 | 9.96
| -5+N | 12.58 (20.00) | 8.84 | 8.96 | 10.84
| -5+N+vítr | 14.76 (20.00) | 11.51 | 10.19 | 10.84
| -5+vítr | 12.94 (20.00) | 12.12 | 6.71 | 7.30

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 0.96 | 0.04 (9.30) | 0.96 (9.30) | 1.74 (7.00)
|  | -5+N | 1.12 | 0.02 (9.30) | 1.12 (9.30) | 2.14 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.41 | 0.63 (9.30) | 1.36 (9.30) | 2.14 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.75 | 0.75 (9.30) | 0.31 (9.30) | 1.21 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.87 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.03 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.87 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 8.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.89 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.48 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.94 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.03 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | konz. ÚO | -30 | 6.79 | 5.99 | 3.19 | 0.79 (0.00)
|  | -5+N | 3.48 | 3.07 | 1.63 | 0.45 (0.00)
|  | -5+N+vítr | 3.49 | 3.09 | 1.66 | 0.45 (0.00)
|  | -5+vítr | 3.28 | 2.91 | 1.57 | 0.40 (0.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.50 | JK plast. | -30 | 6.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.51 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.31 | 0.00 (60.00) |
B | 9.50 | JK plast. | -30 | 6.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.51 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.31 | 0.00 (60.00) |
C | 9.50 | JK plast. | -30 | 6.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.51 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.31 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.5 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 0.01 (20.00) | 0.00 | 0.01 | 0.47 (15.00)
|  | -5+N | 0.87 (20.00) | 0.02 | 0.87 | 1.19 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.18 (20.00) | 0.63 | 1.12 | 1.19 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.77 (20.00) | 0.77 | 0.31 | 0.46 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.50 | KS SDOK | -30 | 2.92 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.47 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.57 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.95 | 0.00 (0.00) |
A | 8.50 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.29 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.43 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
70mm2 AlFe3 | 89940 | 1.7009e-005 | 13.20 | 93.40 | 0.040605 | 0.3866 | 256.10

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

konz. ÚO | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.06.2021, 07:09:51