# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 29
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/12
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
29 - 28 | 112 | 286.3 |
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 58.52 | 58.82 (206.35)
-5+N | 68.78 | 68.93 (206.35)
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.47 | 15.53 (96.66)
-5+N | 29.44 | 29.47 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
29 - 30 | 100 | 98.9 |
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.13 | 61.22 (206.35)
-5+N | 66.39 | 66.41 (206.35)
| Úsek vedení: 2-23-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.50 | 15.52 (96.66)
-5+N | 27.98 | 27.98 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/12 | -30 | 3.76 (24.00) | 3.50 | 1.37 | -1.71
| -5+N | 4.46 (24.00) | 4.37 | 0.91 | -0.19
| -5+N+vítr | 7.68 (24.00) | 7.65 | 0.66 | -0.19
| -5+vítr | 7.16 (24.00) | 7.14 | 0.54 | -0.01

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 1.08 | 1.00 (9.30) | 0.42 (9.30) | -1.20 (7.00)
|  | -5+N | 1.20 | 1.18 (9.30) | 0.23 (9.30) | -0.75 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.95 | 1.94 (9.30) | 0.36 (9.30) | -0.75 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.64 | 1.63 (9.30) | 0.12 (9.30) | -0.64 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.10 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.82 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.35 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.12 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 8.10 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.82 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.35 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 7.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.12 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.10 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.82 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.35 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.12 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.5 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 0.37 (20.00) | 0.37 | 0.03 | -0.42 (15.00)
|  | -5+N | 0.75 (20.00) | 0.71 | 0.22 | -0.25 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.49 (20.00) | 1.48 | 0.35 | -0.25 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.34 (20.00) | 1.34 | 0.10 | -0.40 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.50 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.21 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.25 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.87 | 0.00 (0.00) |
A | 8.50 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.49 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.61 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.88 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 24 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2021, 17:33:25