# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 262
Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/30 N
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
262 - 261 | 99 | 162.6 |
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.37 | 61.66 (206.35)
-5+N | 66.20 | 66.78 (206.35)
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.50 | 15.57 (96.66)
-5+N | 27.86 | 28.16 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
262 - 263 | 81 | 351.8 |
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 65.16 | 65.33 (206.35)
-5+N | 62.20 | 62.54 (206.35)
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.54 | 15.59 (96.66)
-5+N | 25.58 | 25.78 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
262 - 1.o | 62 | 85.5 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 65.36 | 65.63 (260.28)
-5+N | 77.23 | 77.96 (260.28)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 13,5/30 N | -30 | 13.79 (30.00) | 12.05 | 1.74 | 7.77 (0.00)
| -5+N | 15.69 (30.00) | 14.23 | 1.46 | 11.02 (0.00)
| -5+N+vítr | 19.55 (30.00) | 17.25 | 2.30 | 11.02 (0.00)
| -5+vítr | 17.04 (30.00) | 13.44 | 3.61 | 6.47 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -30 | 4.39 (12.80) | 4.35 | 0.60 | 1.65 (9.00)
|  | -5+N | 5.07 (12.80) | 5.06 | 0.43 | 2.47 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 5.75 (12.80) | 5.73 | 0.81 | 2.47 (9.00)
|  | -5+vítr | 3.48 (12.80) | 3.48 | 0.51 | 1.22 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 11.25 | JK plast. | -30 | 8.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.27 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.39 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.46 | 0.00 (60.00) |
A | 11.25 | JK plast. | -30 | 8.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.51 | 0.00 (60.00) |
A | 11.25 | JK plast. | -30 | 3.10 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.68 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.88 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | A1-U80-R | -30 | 1.43 (30.00) | 1.27 | 0.66 | 1.44 (11.00)
|  | -5+N | 1.46 (30.00) | 1.41 | 0.36 | 2.04 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 2.11 (30.00) | 2.09 | 0.67 | 2.04 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.69 (30.00) | 1.68 | 0.49 | 1.07 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.28 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.39 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.46 | 0.00 (60.00) |
A | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.51 | 0.00 (60.00) |
C | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.64 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.28 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.39 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.46 | 0.00 (60.00) |
C | 10.25 | JK plast. | -30 | 8.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.51 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2 | A1-U80-R | -30 | 3.08 (30.00) | 0.07 | 3.08 | 0.21 (11.00)
|  | -5+N | 3.65 (30.00) | 0.08 | 3.64 | 0.40 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 3.73 (30.00) | 0.28 | 3.73 | 0.40 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.87 (30.00) | 0.22 | 1.87 | 0.15 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.25 | JK plast. | -30 | 3.09 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.87 | 0.00 (60.00) |
C | 9.25 | JK plast. | -30 | 3.09 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.87 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2.5 | konz.P-A 400 | -30 | 0.46 (15.00) | 0.46 | 0.06 | 0.51 (5.00)
|  | -5+N | 0.90 (15.00) | 0.84 | 0.32 | 1.36 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 1.55 (15.00) | 1.52 | 0.64 | 1.36 (5.00)
|  | -5+vítr | 1.32 (15.00) | 1.31 | 0.45 | 0.50 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.75 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.80 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.92 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.96 | 0.00 (0.00) |
A | 8.75 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.24 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.39 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.00 | 0.00 (0.00) |

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 13,5/30 N | -5+N | 17.21 (30.00) | 10.68 (18.50)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 3.71 (12.80) | 3.71 | 0.17
1 | A1-U80-R | -5+N | 6.79 (30.00) | 1.37 | 6.65
2 | A1-U80-R | -5+N | 2.62 (30.00) | 0.06 | 2.62
2.5 | konz.P-A 400 | -5+N | 0.63 (15.00) | 0.61 | 0.14

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 13.5 | Průměr - pata [m] | 1.097 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.37
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 18.5 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.25 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 14.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000
A | 0.000 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A - 1 m | -1.000 | 0.000
C - 1 m | 1.000 | 0.000
A - 2 m | -1.000 | 0.000
C - 2 m | 1.000 | 0.000

konz.P-A 400 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 12 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 05.04.2021, 17:36:28