# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 16
Typ sloupu, stožáru: | PS 18/20 N
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 15.42

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
15.42 | -1.00 | 0.00 | 94.2 | 7.30 | 0.60
15.42 | -1.00 | 0.00 | 270.6 | 6.92 | -0.09
15.42 | 1.00 | 0.00 | 94.2 | 7.30 | 0.60
15.42 | 1.00 | 0.00 | 270.6 | 6.92 | -0.09
13.92 | -1.50 | 0.00 | 94.2 | 7.30 | 0.60
13.92 | -1.50 | 0.00 | 270.6 | 6.92 | -0.09
13.92 | 1.50 | 0.00 | 94.2 | 7.30 | 0.60
13.92 | 1.50 | 0.00 | 270.6 | 6.92 | -0.09
12.42 | -1.00 | 0.00 | 94.2 | 7.30 | 0.60
12.42 | -1.00 | 0.00 | 270.6 | 6.92 | -0.09
12.42 | 1.00 | 0.00 | 94.2 | 7.30 | 0.60
12.42 | 1.00 | 0.00 | 270.6 | 6.92 | -0.09
11.42 | -1.00 | 0.00 | 94.2 | 4.01 | 0.32
11.42 | -1.00 | 0.00 | 270.6 | 4.00 | -0.07

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
15.42 | -1.00 | 0.00 | 94.2 | 9.54 | 1.11
15.42 | -1.00 | 0.00 | 270.6 | 9.90 | 0.20
15.42 | 1.00 | 0.00 | 94.2 | 9.54 | 1.11
15.42 | 1.00 | 0.00 | 270.6 | 9.90 | 0.20
13.92 | -1.50 | 0.00 | 94.2 | 9.54 | 1.11
13.92 | -1.50 | 0.00 | 270.6 | 9.90 | 0.20
13.92 | 1.50 | 0.00 | 94.2 | 9.54 | 1.11
13.92 | 1.50 | 0.00 | 270.6 | 9.90 | 0.20
12.42 | -1.00 | 0.00 | 94.2 | 9.54 | 1.11
12.42 | -1.00 | 0.00 | 270.6 | 9.90 | 0.20
12.42 | 1.00 | 0.00 | 94.2 | 9.54 | 1.11
12.42 | 1.00 | 0.00 | 270.6 | 9.90 | 0.20
11.42 | -1.00 | 0.00 | 94.2 | 6.93 | 0.90
11.42 | -1.00 | 0.00 | 270.6 | 7.32 | 0.25

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 17.37 | Průměr - pata [m] | 1.291 | Plocha vystavená větru [m2] | 4.18
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 1.65 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 14.7 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 15.72 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 37.1 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 26.03.2021, 10:41:06