# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 237
Typ sloupu, stožáru: | JB 10,5/6
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 8.50

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.48 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 8.76 | 0.17
10.48 | 0.00 | 0.00 | 270.2 | 8.61 | 0.65
9.28 | -0.95 | 0.00 | 89.8 | 8.76 | 0.17
9.28 | -0.95 | 0.00 | 270.2 | 8.61 | 0.69
9.28 | 0.95 | 0.00 | 89.8 | 8.76 | 0.17
9.28 | 0.95 | 0.00 | 270.2 | 8.61 | 0.69
7.17 | -0.27 | 0.00 | 89.8 | 2.90 | 0.06
7.17 | -0.27 | 0.00 | 270.2 | 2.89 | 0.22

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.48 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 8.07 | 0.42
10.48 | 0.00 | 0.00 | 270.2 | 8.24 | 0.90
9.28 | -0.95 | 0.00 | 89.8 | 8.07 | 0.42
9.28 | -0.95 | 0.00 | 270.2 | 8.24 | 0.93
9.28 | 0.95 | 0.00 | 89.8 | 8.07 | 0.42
9.28 | 0.95 | 0.00 | 270.2 | 8.24 | 0.93
7.17 | -0.27 | 0.00 | 89.8 | 4.64 | 0.31
7.17 | -0.27 | 0.00 | 270.2 | 4.77 | 0.58

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 6 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz. DELTA | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.8 |
Hmotnost [kg] | 89 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.950 | 0.430
B | 0.000 | 1.630
C | 0.950 | 0.430

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 04.04.2021, 14:25:49