# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 44
Typ sloupu, stožáru: | DB 9/15
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
44 - 43 | 82 | 189.2 |
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
30.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 47.47 | 47.54 (206.35)
-5+N | 53.49 | 53.50 (206.35)
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.54 | 15.55 (96.66)
-5+N | 25.69 | 25.69 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
44 - 45 | 90 | 9.1 |
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
30.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 45.29 | 45.39 (206.35)
-5+N | 54.95 | 55.22 (206.35)
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.52 | 15.55 (96.66)
-5+N | 26.74 | 26.89 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 9/15 | -30 | 0.98 (30.00) | 0.00 | 0.98 | 2.47
| -5+N | 0.86 (30.00) | 0.06 | 0.86 | 4.55
| -5+N+vítr | 3.18 (30.00) | 3.08 | 0.78 | 4.55
| -5+vítr | 4.16 (30.00) | 4.16 | 0.12 | 2.88

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | 4vodič K (ES 452-00) | -30 | 0.29 (4.50) | 0.00 (4.00) | 0.29 (3.00) | 0.14 (7.00)
|  | -5+N | 0.20 (4.50) | 0.01 (4.00) | 0.19 (3.00) | 0.68 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.69 (4.50) | 0.67 (4.00) | 0.18 (3.00) | 0.68 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.84 (4.50) | 0.84 (4.00) | 0.02 (3.00) | 0.25 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 6.99 | JK plast. | -30 | 6.01 | 9.62 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.31 | 11.70 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.32 | 11.71 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.01 | 6.42 (60.00) |
A | 6.99 | JK plast. | -30 | 6.29 | 10.06 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.99 | 6.38 (60.00) |
B | 8.48 | JK plast. | -30 | 6.01 | 9.62 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.31 | 11.70 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.32 | 11.71 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.01 | 6.42 (60.00) |
B | 8.48 | JK plast. | -30 | 6.29 | 10.06 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.99 | 6.38 (60.00) |
C | 8.48 | JK plast. | -30 | 6.01 | 9.62 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.31 | 11.70 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.32 | 11.71 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.01 | 6.42 (60.00) |
C | 8.48 | JK plast. | -30 | 6.29 | 10.06 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.99 | 6.38 (60.00) |
D | 6.99 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 4.64 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.01 | 8.02 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.02 | 8.03 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.83 | 4.53 (0.00) |
D | 6.99 | KS SDOK | -30 | 2.90 | 4.64 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.79 | 7.66 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.80 | 7.68 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.83 | 4.53 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 9 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 7 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič K (ES 452-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 126 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.565 | -0.010
B | -0.810 | 1.480
C | 0.810 | 1.480
D | 1.565 | -0.010

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.06.21 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 14.11.2021, 12:23:14