# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 196
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 8.50

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.51 | -1.46 | 0.00 | 98.0 | 8.56 | 0.06
9.51 | -1.46 | 0.00 | 280.6 | 8.03 | 0.22
9.51 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 8.56 | -0.09
9.51 | 0.00 | 0.00 | 280.6 | 8.03 | 0.10
9.51 | 1.46 | 0.00 | 98.0 | 8.56 | 0.06
9.51 | 1.46 | 0.00 | 280.6 | 8.03 | 0.22
8.00 | -0.86 | 0.00 | 19.9 | 3.58 | -0.24
8.00 | -0.11 | 0.00 | 98.0 | 2.89 | 0.04
8.00 | -0.11 | 0.00 | 280.6 | 2.89 | 0.09
8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 3.58 | -0.24
8.00 | 0.86 | 0.00 | 19.9 | 3.58 | -0.24

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.51 | -1.46 | 0.00 | 98.0 | 8.31 | 0.33
9.51 | -1.46 | 0.00 | 280.6 | 8.86 | 0.55
9.51 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 8.30 | 0.18
9.51 | 0.00 | 0.00 | 280.6 | 8.86 | 0.42
9.51 | 1.46 | 0.00 | 98.0 | 8.31 | 0.33
9.51 | 1.46 | 0.00 | 280.6 | 8.86 | 0.55
8.00 | -0.86 | 0.00 | 19.9 | 2.84 | -0.10
8.00 | -0.11 | 0.00 | 98.0 | 4.82 | 0.29
8.00 | -0.11 | 0.00 | 280.6 | 5.27 | 0.42
8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 2.84 | -0.10
8.00 | 0.86 | 0.00 | 19.9 | 2.84 | -0.10

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
42-AL1/7-ST1A | 79000 | 1.86e-005 | 9.00 | 49.48 | 0.033942 | 0.1712 | 198.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz.T | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 5.93 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 7.33 |
Hmotnost [kg] | 105 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.455 | 0.654
B | 0.000 | 0.654
C | 1.455 | 0.654

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
JK VZL70/530 | 70 | 0.53 | 15
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 01.04.2021, 15:36:05