# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 2
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/6-ÚO
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.00

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.00 | -1.00 | 0.00 | 270.4 | 9.92 | 0.47
10.00 | -0.56 | -0.83 | 89.6 | 9.90 | 0.39
10.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 9.89 | -0.42
10.00 | 0.00 | 0.00 | 270.4 | 9.92 | 0.47
10.00 | 0.56 | 0.83 | 89.6 | 9.90 | 0.39
10.00 | 1.00 | 0.00 | 270.4 | 9.92 | 0.47
9.67 | -1.35 | 0.00 | 270.4 | 4.09 | 0.29
9.67 | -0.75 | -1.11 | 89.6 | 4.09 | 0.12

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.00 | -1.00 | 0.00 | 270.4 | 5.59 | 0.33
10.00 | -0.56 | -0.83 | 89.6 | 5.73 | 0.31
10.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 5.73 | -0.17
10.00 | 0.00 | 0.00 | 270.4 | 5.59 | 0.33
10.00 | 0.56 | 0.83 | 89.6 | 5.73 | 0.31
10.00 | 1.00 | 0.00 | 270.4 | 5.59 | 0.33
9.67 | -1.35 | 0.00 | 270.4 | 3.96 | 0.33
9.67 | -0.75 | -1.11 | 89.6 | 4.03 | 0.19

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 6 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz. ÚO | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

konz.N 1380 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 0.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 0.8 | 1.75
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 10.9 | 12.6
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.345 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 26.03.2021, 09:26:13