# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 58
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
58 - 57 | 91 | 138.5 |
| Úsek vedení: 2-52-60 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 63.10 | 63.15 (206.35)
-5+N | 64.43 | 64.43 (206.35)
| Úsek vedení: 2-52-60 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.52 | 15.53 (96.66)
-5+N | 26.83 | 26.83 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
58 - 59 | 68 | 342.8 |
| Úsek vedení: 2-52-60 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.84 | 67.98 (206.35)
-5+N | 58.83 | 59.09 (206.35)
| Úsek vedení: 2-52-60 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.57 | 15.61 (96.66)
-5+N | 23.79 | 23.95 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -30 | 13.24 (20.00) | 13.15 | 1.52 | 3.01
| -5+N | 13.38 (20.00) | 12.94 | 3.39 | 4.82
| -5+N+vítr | 15.95 (20.00) | 15.57 | 3.49 | 4.82
| -5+vítr | 12.22 (20.00) | 12.21 | 0.47 | 3.11

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | -30 | 3.82 | 3.79 (9.30) | 0.49 (4.50) | 0.33 (7.00)
|  | -5+N | 3.62 | 3.51 (9.30) | 0.89 (4.50) | 0.78 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 4.21 | 4.11 (9.30) | 1.02 (4.50) | 0.78 (7.00)
|  | -5+vítr | 3.04 | 3.04 (9.30) | 0.12 (4.50) | 0.37 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.48 | VPAv 135/12/8 | -30 | 3.69 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 3.50 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.07 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.94 | 0.00 (8.00) |
B | 11.97 | VPAv 135/12/8 | -30 | 3.69 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 3.50 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.07 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.94 | 0.00 (8.00) |
C | 10.48 | VPAv 135/12/8 | -30 | 3.69 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 3.50 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.07 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.94 | 0.00 (8.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 1.22 (20.00) | 1.22 | 0.04 | 0.11 (15.00)
|  | -5+N | 2.06 (20.00) | 1.96 | 0.63 | 0.58 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 2.62 (20.00) | 2.54 | 0.76 | 0.58 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.91 (20.00) | 1.91 | 0.07 | 0.11 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.91 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.46 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.52 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.88 | 0.00 (0.00) |
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.00 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.91 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 92 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 27.05.2021, 11:00:31