# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 118
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
118 - 117 | 29 | 120.9 |
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 73.85 | 73.97 (206.35)
-5+N | 46.68 | 46.72 (206.35)
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.63 | 15.66 (96.66)
-5+N | 17.96 | 17.97 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
118 - 119 | 40 | 301.5 |
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 72.58 | 72.76 (206.35)
-5+N | 50.32 | 50.55 (206.35)
| Úsek vedení: 2-114-131 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.62 | 15.64 (96.66)
-5+N | 19.63 | 19.71 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
118 - 1.o | 11 | 63.5 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
30.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 64.32 | 65.64 (206.35)
-5+N | 32.03 | 32.76 (206.35)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 26.16 (30.00) | 21.06 | 15.52 | 7.60
| -5+N | 12.07 (30.00) | 10.70 | 5.60 | 6.18
| -5+N+vítr | 13.33 (30.00) | 12.04 | 6.33 | 6.18
| -5+vítr | 14.45 (30.00) | 12.14 | 8.82 | 4.94

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | -30 | 0.21 | 0.10 (4.00) | 0.18 (3.00) | 0.22 (7.00)
|  | -5+N | 0.50 | 0.10 (4.00) | 0.49 (3.00) | 0.49 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.65 | 0.38 (4.00) | 0.61 (3.00) | 0.49 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.40 | 0.40 (4.00) | 0.15 (3.00) | 0.25 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.20 | 0.32 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.49 | 0.78 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.63 | 1.01 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.39 | 0.62 (8.00) |
B | 12.03 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.20 | 0.32 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.49 | 0.78 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.63 | 1.01 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.39 | 0.62 (8.00) |
C | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.20 | 0.32 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.49 | 0.78 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.63 | 1.01 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.39 | 0.62 (8.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 8.51 | 6.90 | 4.98 (8.00) | 1.74 (8.00)
|  | -5+N | 4.24 | 3.44 | 2.48 (8.00) | 0.92 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 4.25 | 3.47 | 2.52 (8.00) | 0.92 (8.00)
|  | -5+vítr | 3.99 | 3.26 | 2.37 (8.00) | 0.83 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.00 | JK plast. | -30 | 8.69 | 13.90 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.34 | 6.94 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.35 | 6.96 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.07 | 6.51 (60.00) |
B | 10.00 | JK plast. | -30 | 8.69 | 13.90 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.34 | 6.94 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.35 | 6.96 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.07 | 6.51 (60.00) |
C | 10.00 | JK plast. | -30 | 8.69 | 13.90 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.34 | 6.94 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.35 | 6.96 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.07 | 6.51 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 (2.00) | 0.00 (6.40)
|  | -5+N | 0.30 | 0.06 | 0.30 (2.00) | 0.23 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 0.45 | 0.31 | 0.40 (2.00) | 0.23 (6.40)
|  | -5+vítr | 0.35 | 0.35 | 0.14 (2.00) | 0.00 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.67 | NS SDOK | -30 | 0.03 | 0.05 (6.00) |
|  |  | -5+N | 0.39 | 0.62 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.52 | 0.83 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.37 | 0.59 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.925 | 0.180

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.07.2021, 10:46:15