# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 199
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
199 - 198 | 119 | 142.8 |
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.38 | 57.39 (206.35)
-5+N | 70.04 | 70.17 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.45 | 15.46 (96.66)
-5+N | 30.25 | 30.33 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
199 - 200 | 96 | 321.9 |
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 62.01 | 62.21 (206.35)
-5+N | 65.57 | 66.00 (206.35)
| Úsek vedení: 2-199-213 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.51 | 15.56 (96.66)
-5+N | 27.49 | 27.73 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
199 - 1.o | 45 | 260.7 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 42-AL1/7-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 70.92 | 71.18 (198.28)
-5+N | 63.64 | 64.12 (198.28)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 11.48 (30.00) | 10.82 | 3.83 | 5.74
| -5+N | 8.64 (30.00) | 8.61 | 0.66 | 8.88
| -5+N+vítr | 12.10 (30.00) | 12.01 | 2.95 | 8.88
| -5+vítr | 10.32 (30.00) | 10.32 | 4.65 | 4.98

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | -30 | 0.65 | 0.31 (4.00) | 0.57 (3.00) | 0.95 (7.00)
|  | -5+N | 0.63 | 0.04 (4.00) | 0.63 (3.00) | 1.64 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.18 | 0.81 (4.00) | 1.07 (3.00) | 1.64 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.07 | 1.04 (4.00) | 0.57 (3.00) | 0.82 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.63 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.61 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.14 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.04 | 0.00 (8.00) |
B | 12.03 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.63 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.61 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.14 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.04 | 0.00 (8.00) |
C | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.63 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.61 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.14 | 0.00 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.04 | 0.00 (8.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | konz. odpínače | -30 | 3.51 | 0.70 | 3.44 (8.00) | 0.31 (8.00)
|  | -5+N | 3.15 | 0.63 | 3.08 (8.00) | 0.39 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.21 | 0.78 | 3.16 (8.00) | 0.39 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.93 | 0.50 | 1.91 (8.00) | 0.18 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.50 | JK plast. | -30 | 3.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.94 | 0.00 (60.00) |
B | 9.50 | JK plast. | -30 | 3.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.94 | 0.00 (60.00) |
C | 9.50 | JK plast. | -30 | 3.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.94 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 0.04 (20.00) | 0.04 | 0.00 | 0.31 (15.00)
|  | -5+N | 0.50 (20.00) | 0.06 | 0.50 | 1.10 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.01 (20.00) | 0.79 | 0.91 | 1.10 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.99 (20.00) | 0.96 | 0.53 | 0.30 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.67 | NS SDOK | -30 | 0.31 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N | 1.21 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.52 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.07 | 0.00 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
42-AL1/7-ST1A | 79000 | 1.86e-005 | 9.00 | 49.48 | 0.033942 | 0.1712 | 198.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.180
A | -0.925 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
B | 0.000 | 1.680
C | 0.925 | 0.180
C | 0.925 | 0.180

konz. odpínače | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.510 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.510 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 04.06.2021, 12:06:21