# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 2
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/6-ÚO
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
2 - 1 | 15 | 214.5 |
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 74.98 | 75.06 (206.35)
-5+N | 42.27 | 42.34 (206.35)
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 16.07 | 16.11 (84.51)
-5+N | 15.57 | 15.63 (84.51)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
2 - 3 | 19 | 33.7 |
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 74.79 | 74.84 (206.35)
-5+N | 43.27 | 43.33 (206.35)
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 16.07 | 16.08 (84.51)
-5+N | 15.84 | 15.86 (84.51)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/6-ÚO | -30 | 0.47 (6.00) |  |  | 3.33
| -5+N | 0.54 (6.00) |  |  | 3.09
| -5+N+vítr | 1.10 (6.00) |  |  | 3.09
| -5+vítr | 1.73 (6.00) |  |  | 2.59

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz. ÚO | -30 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.88 (0.00)
|  | -5+N | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.65 (0.00)
|  | -5+N+vítr | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.65 (0.00)
|  | -5+vítr | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.51 (0.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.00 | JK plast. | -30 | 9.90 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.30 | 0.00 (60.00) |
A | 10.00 | JK plast. | -30 | 9.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.30 | 0.00 (60.00) |
B | 10.00 | JK plast. | -30 | 9.90 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.30 | 0.00 (60.00) |
B | 10.00 | JK plast. | -30 | 9.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.30 | 0.00 (60.00) |
C | 10.00 | JK plast. | -30 | 9.90 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.30 | 0.00 (60.00) |
C | 10.00 | JK plast. | -30 | 9.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.30 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz.N 1380 U80 | -30 | 0.05 (0.80) | 0.05 | 0.00 | 0.41 (0.80)
|  | -5+N | 0.09 (0.80) | 0.05 | 0.07 | 0.52 (0.80)
|  | -5+N+vítr | 0.20 (0.80) | 0.18 | 0.07 | 0.52 (0.80)
|  | -5+vítr | 0.23 (0.80) | 0.23 | 0.00 | 0.39 (0.80)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.67 | NS SDOK | -30 | 0.41 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N | 0.53 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.56 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.46 | 0.00 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 6 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz. ÚO | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

konz.N 1380 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 0.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 0.8 | 1.75
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 10.9 | 12.6
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.345 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 26.03.2021, 09:26:13