# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 286
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
286 - 285 | 74 | 172.9 |
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 66.65 | 66.75 (206.35)
-5+N | 60.42 | 60.65 (206.35)
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.56 | 15.58 (96.66)
-5+N | 24.63 | 24.74 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
286 - 287 | 98 | 352.7 |
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.53 | 61.55 (206.35)
-5+N | 66.09 | 66.21 (206.35)
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.50 | 15.51 (96.66)
-5+N | 27.80 | 27.89 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
286 - 1.o | 39 | 110.0 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 50mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 71.70 | 71.80 (255.67)
-5+N | 57.83 | 58.04 (255.67)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -30 | 13.88 (20.00) | 11.33 | 8.01 | 5.14
| -5+N | 9.22 (20.00) | 9.07 | 1.65 | 7.55
| -5+N+vítr | 12.19 (20.00) | 12.08 | 3.12 | 7.55
| -5+vítr | 10.76 (20.00) | 10.28 | 5.66 | 4.52

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | -30 | 0.70 | 0.03 (4.00) | 0.70 (3.00) | 0.78 (7.00)
|  | -5+N | 0.78 | 0.04 (4.00) | 0.78 (3.00) | 1.31 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.15 | 0.71 (4.00) | 1.04 (3.00) | 1.31 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.86 | 0.86 (4.00) | 0.33 (3.00) | 0.67 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.68 | 1.09 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.75 | 1.20 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.83 | 1.33 (8.00) |
B | 12.03 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.68 | 1.09 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.75 | 1.20 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.83 | 1.33 (8.00) |
C | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 0.68 | 1.09 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.75 | 1.20 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.83 | 1.33 (8.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | -30 | 4.74 | 2.13 | 4.23 (8.00) | 0.26 (8.00)
|  | -5+N | 3.82 | 1.72 | 3.41 (8.00) | 0.33 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.87 | 1.84 | 3.50 (8.00) | 0.33 (8.00)
|  | -5+vítr | 2.56 | 1.26 | 2.33 (8.00) | 0.16 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | JK plast. | -30 | 4.75 | 7.60 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.84 | 6.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.89 | 6.22 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.57 | 4.11 (60.00) |
B | 9.00 | JK plast. | -30 | 4.75 | 7.60 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.84 | 6.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.89 | 6.22 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.57 | 4.11 (60.00) |
C | 9.00 | JK plast. | -30 | 4.75 | 7.60 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.84 | 6.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.89 | 6.22 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.57 | 4.11 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.1 | konz.N 1530 U80 | -30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 (1.10) | 0.25 (2.90)
|  | -5+N | 0.57 | 0.02 | 0.57 (1.10) | 0.87 (2.90)
|  | -5+N+vítr | 0.94 | 0.66 | 0.82 (1.10) | 0.87 (2.90)
|  | -5+vítr | 0.82 | 0.81 | 0.31 (1.10) | 0.24 (2.90)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.57 | NS SDOK | -30 | 0.25 | 0.40 (6.00) |
|  |  | -5+N | 1.05 | 1.68 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.30 | 2.08 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.88 | 1.41 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
50mm2 AlFe3 | 89950 | 1.7006e-005 | 11.10 | 66.10 | 0.040442 | 0.2725 | 255.67

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.925 | 0.180

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

konz.N 1530 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 2.9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 1.1 | 5
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 11.4 | 14.8
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.730 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 10.07.2021, 12:30:58