# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 192
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
192 - 191 | 85 | 159.2 |
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 64.43 | 64.56 (206.35)
-5+N | 63.03 | 63.32 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.53 | 15.57 (96.66)
-5+N | 26.04 | 26.21 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
192 - 193 | 78 | 349.8 |
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 65.93 | 66.01 (206.35)
-5+N | 61.33 | 61.54 (206.35)
| Úsek vedení: 2-167-199 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.55 | 15.56 (96.66)
-5+N | 25.11 | 25.18 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
192 - 1.o | 58 | 252.0 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 65.60 | 68.84 (260.28)
-5+N | 74.30 | 78.99 (260.28)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/10 | -30 | 3.53 (10.00) |  |  | 8.05
| -5+N | 4.88 (10.00) |  |  | 11.01
| -5+N+vítr | 7.59 (10.00) |  |  | 11.01
| -5+vítr | 5.68 (10.00) |  |  | 6.23

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-JB-N (ES784-00) | -30 | 1.67 | 1.66 (4.00) | 0.20 (3.00) | 1.09 (7.00)
|  | -5+N | 1.60 | 1.58 (4.00) | 0.23 (3.00) | 1.59 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 2.22 | 2.21 (4.00) | 0.48 (3.00) | 1.59 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.80 | 1.80 (4.00) | 0.30 (3.00) | 0.86 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 1.61 | 2.58 (8.00) |
|  |  | -5+N | 1.54 | 2.46 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.15 | 3.44 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.74 | 2.78 (8.00) |
B | 12.03 | VPAv 135/12/8 | -30 | 1.61 | 2.58 (8.00) |
|  |  | -5+N | 1.54 | 2.46 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.15 | 3.44 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.74 | 2.78 (8.00) |
C | 10.53 | VPAv 135/12/8 | -30 | 1.61 | 2.58 (8.00) |
|  |  | -5+N | 1.54 | 2.46 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.15 | 3.44 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.74 | 2.78 (8.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 3.10 | 0.00 | 3.10 (8.00) | 0.99 (8.00)
|  | -5+N | 3.51 | 0.00 | 3.51 (8.00) | 1.27 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.59 | 0.20 | 3.58 (8.00) | 1.27 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.87 | 0.18 | 1.86 (8.00) | 0.60 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.00 | JK plast. | -30 | 3.25 | 5.20 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.73 | 5.97 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.80 | 6.08 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.96 | 3.14 (60.00) |
B | 10.00 | JK plast. | -30 | 3.25 | 5.20 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.73 | 5.97 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.80 | 6.08 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.96 | 3.14 (60.00) |
C | 10.00 | JK plast. | -30 | 3.25 | 5.20 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.73 | 5.97 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.80 | 6.08 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.96 | 3.14 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 (2.00) | 0.28 (6.40)
|  | -5+N | 0.87 | 0.85 | 0.17 (2.00) | 0.90 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 1.46 | 1.45 | 0.40 (2.00) | 0.90 (6.40)
|  | -5+vítr | 1.25 | 1.25 | 0.29 (2.00) | 0.27 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.67 | NS SDOK | -30 | 0.60 | 0.96 (6.00) |
|  |  | -5+N | 1.27 | 2.03 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.76 | 2.82 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.33 | 2.13 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 10 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-JB-N (ES784-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 66 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.800 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.800 | 0.180

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.07.2021, 13:28:06