# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 63
Typ sloupu, stožáru: | JB 13,5/10
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 11.50

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
13.33 | -0.69 | 0.00 | 90.0 | 8.99 | 0.17
13.33 | -0.69 | 0.00 | 270.0 | 8.90 | 0.56
13.33 | 0.69 | 0.00 | 90.0 | 8.99 | 0.17
13.33 | 0.69 | 0.00 | 270.0 | 8.90 | 0.56
11.84 | -1.45 | 0.00 | 90.0 | 8.99 | 0.17
11.84 | -1.45 | 0.00 | 270.0 | 8.91 | 0.18
11.16 | 1.45 | 0.00 | 90.0 | 2.90 | 0.07
11.16 | 1.45 | 0.00 | 270.0 | 2.90 | 0.20

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
13.33 | -0.69 | 0.00 | 90.0 | 7.77 | 0.39
13.33 | -0.69 | 0.00 | 270.0 | 7.88 | 0.74
13.33 | 0.69 | 0.00 | 90.0 | 7.77 | 0.39
13.33 | 0.69 | 0.00 | 270.0 | 7.88 | 0.74
11.84 | -1.45 | 0.00 | 90.0 | 7.77 | 0.39
11.84 | -1.45 | 0.00 | 270.0 | 7.89 | 0.41
11.16 | 1.45 | 0.00 | 90.0 | 4.42 | 0.29
11.16 | 1.45 | 0.00 | 270.0 | 4.50 | 0.50

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 10 | Délka [m] | 13.5 | Průměr - pata [m] | 0.38 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič K (ES 451-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 118 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.450 | -0.010
B | -0.695 | 1.480
C | 0.695 | 1.480
D | 1.450 | -0.010

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPAv 135/12/8 | 8 | 0.353 | 10.45
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2021, 18:01:20