# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 51
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
51 - 50 | 29 | 188.7 |
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 73.99 | 74.00 (206.35)
-5+N | 46.44 | 46.44 (206.35)
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.63 | 15.67 (96.66)
-5+N | 17.85 | 17.93 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
51 - 52 | 111 | 345.1 |
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 58.88 | 58.94 (206.35)
-5+N | 68.65 | 68.86 (206.35)
| Úsek vedení: 2-31-52 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.47 | 15.50 (96.66)
-5+N | 29.35 | 29.51 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
51 - 1.o | 74 | 13.5 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.96 | 62.03 (260.28)
-5+N | 82.76 | 83.10 (260.28)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 10.44 (30.00) | 10.28 | 1.85 | 3.76
| -5+N | 23.55 (30.00) | 8.30 | 22.04 | 6.57
| -5+N+vítr | 25.29 (30.00) | 11.11 | 23.30 | 6.57
| -5+vítr | 11.67 (30.00) | 10.40 | 7.35 | 3.87

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 4.10 | 3.63 (9.30) | 1.91 (9.30) | 0.22 (7.00)
|  | -5+N | 4.24 | 3.08 (9.30) | 2.91 (9.30) | 0.76 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 4.61 | 3.55 (9.30) | 3.13 (9.30) | 0.76 (7.00)
|  | -5+vítr | 2.75 | 2.75 (9.30) | 0.29 (9.30) | 0.29 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.80 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.11 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.15 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.35 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 7.80 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.11 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 9.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.15 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.35 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 7.80 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.11 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 9.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.15 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.35 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | konz.odb.přímá 1000 (ES846-01) | -30 | 2.92 | 0.87 | 2.79 (8.00) | 0.15 (8.00)
|  | -5+N | 3.91 | 1.16 | 3.73 (8.00) | 0.36 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 4.00 | 1.39 | 3.87 (8.00) | 0.36 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.88 | 0.74 | 1.83 (8.00) | 0.12 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.50 | JK plast. | -30 | 2.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.88 | 0.00 (60.00) |
B | 9.50 | JK plast. | -30 | 2.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.88 | 0.00 (60.00) |
C | 9.50 | JK plast. | -30 | 2.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.88 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | obj. kot. (ES455-13) | -30 | 1.19 (20.00) | 1.19 | 0.01 | 0.35 (15.00)
|  | -5+N | 2.76 (20.00) | 1.78 | 2.12 | 0.88 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 3.12 (20.00) | 2.25 | 2.33 | 0.88 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.75 (20.00) | 1.75 | 0.29 | 0.34 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.00 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.50 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.65 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.00 | 0.00 (0.00) |
A | 10.00 | KS SDOK | -30 | 2.92 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.34 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.38 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.85 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe3 | 90000 | 1.7e-005 | 9.40 | 47.20 | 0.04057 | 0.1952 | 260.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

konz.odb.přímá 1000 (ES846-01) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 07.07.2021, 13:49:54