# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 22
Typ sloupu, stožáru: | PS 18/20 N
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
22 - 21 | 111 | 188.1 |
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.37 | 57.38 (206.35)
-5+N | 70.04 | 70.12 (206.35)
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.37 | 57.38 (206.35)
-5+N | 70.04 | 70.12 (206.35)
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.84 | 15.84 (84.51)
-5+N | 25.44 | 25.50 (84.51)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
22 - 23 | 125 | 8.3 |
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.37 | 57.58 (206.35)
-5+N | 70.04 | 70.56 (206.35)
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.37 | 57.58 (206.35)
-5+N | 70.04 | 70.56 (206.35)
| Úsek vedení: 1-1-23 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.79 | 15.85 (84.51)
-5+N | 26.70 | 26.96 (84.51)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 18/20 N | -30 | 0.16 (20.00) | 0.15 | 0.01 | 8.15 (0.00)
| -5+N | 0.38 (20.00) | 0.18 | 0.20 | 13.97 (0.00)
| -5+N+vítr | 6.26 (20.00) | 6.00 | 0.26 | 13.97 (0.00)
| -5+vítr | 10.58 (20.00) | 10.47 | 0.11 | 7.74 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 0.10 (14.70) |
| -5+N | 0.39 (14.70) |
| -5+N+vítr | 3.19 (14.70) |
| -5+vítr | 3.69 (14.70) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -30 | 0.03 (30.00) | 0.03 | 0.00 | 0.78 (11.00)
|  | -5+N | 0.03 (30.00) | 0.03 | 0.00 | 1.59 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 0.81 (30.00) | 0.81 | 0.01 | 1.59 (11.00)
|  | -5+vítr | 0.98 (30.00) | 0.98 | 0.01 | 0.71 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 15.12 | JN plast. | -30 | 0.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 1.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.24 | 0.00 (60.00) |
C | 15.12 | JN plast. | -30 | 0.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 1.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.24 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.5 | A3-U80-R | -30 | 0.03 (30.00) | 0.03 | 0.00 | 0.78 (5.00)
|  | -5+N | 0.03 (30.00) | 0.03 | 0.00 | 1.59 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 0.80 (30.00) | 0.80 | 0.01 | 1.59 (5.00)
|  | -5+vítr | 0.98 (30.00) | 0.98 | 0.01 | 0.71 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 13.62 | JN plast. | -30 | 0.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 1.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.24 | 0.00 (60.00) |
C | 13.62 | JN plast. | -30 | 0.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 1.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.24 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
3 | A1-U80-R | -30 | 0.03 (30.00) | 0.03 | 0.00 | 0.78 (11.00)
|  | -5+N | 0.03 (30.00) | 0.03 | 0.00 | 1.59 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 0.80 (30.00) | 0.80 | 0.01 | 1.59 (11.00)
|  | -5+vítr | 0.97 (30.00) | 0.97 | 0.01 | 0.71 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 12.12 | JN plast. | -30 | 0.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 1.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.24 | 0.00 (60.00) |
C | 12.12 | JN plast. | -30 | 0.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 1.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.24 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
6 | B1-U80-R | -30 | 0.02 (30.00) | 0.01 | 0.01 | 0.44 (11.00)
|  | -5+N | 0.32 (30.00) | 0.02 | 0.32 | 1.39 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 0.94 (30.00) | 0.88 | 0.33 | 1.39 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.22 (30.00) | 1.22 | 0.01 | 0.43 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.72 | KS SDOK | -30 | 4.03 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 6.86 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.88 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.89 | 0.00 (0.00) |
A | 9.72 | KS SDOK | -30 | 4.03 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 6.49 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.50 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.86 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 17.37 | Průměr - pata [m] | 1.291 | Plocha vystavená větru [m2] | 4.18
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 1.65 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 14.7 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 15.72 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 37.1 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JN plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2021, 17:21:20