# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 195
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.00

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
11.62 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 8.03 | 0.38
11.62 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 8.98 | 1.35
10.13 | -1.04 | 0.00 | 91.6 | 8.03 | 0.26
10.13 | -1.04 | 0.00 | 271.7 | 8.98 | 1.35
10.13 | 1.04 | 0.00 | 91.6 | 8.03 | 0.26
10.13 | 1.04 | 0.00 | 271.7 | 8.99 | 1.15
9.50 | -1.00 | 0.00 | 152.0 | 6.79 | 0.79
9.50 | 0.00 | 0.00 | 152.0 | 6.79 | 0.79
9.50 | 1.00 | 0.00 | 152.0 | 6.79 | 0.79
8.50 | -0.11 | 0.00 | 91.6 | 2.89 | 0.09
8.50 | -0.11 | 0.00 | 271.7 | 2.90 | 0.37

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
11.62 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 8.86 | 0.72
11.62 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 7.74 | 1.40
10.13 | -1.04 | 0.00 | 91.6 | 8.86 | 0.59
10.13 | -1.04 | 0.00 | 271.7 | 7.74 | 1.40
10.13 | 1.04 | 0.00 | 91.6 | 8.86 | 0.59
10.13 | 1.04 | 0.00 | 271.7 | 7.74 | 1.23
9.50 | -1.00 | 0.00 | 152.0 | 3.48 | 0.44
9.50 | 0.00 | 0.00 | 152.0 | 3.48 | 0.44
9.50 | 1.00 | 0.00 | 152.0 | 3.48 | 0.44
8.50 | -0.11 | 0.00 | 91.6 | 5.27 | 0.43
8.50 | -0.11 | 0.00 | 271.7 | 4.40 | 0.76

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
70mm2 AlFe3 | 89940 | 1.7009e-005 | 13.20 | 93.40 | 0.040605 | 0.3866 | 256.10

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

konz. ÚO | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES455-13) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.113 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.06.2021, 07:09:51