# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 102
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/12
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
102 - 101 | 103 | 229.2 |
| Úsek vedení: 2-89-114 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.56 | 60.56 (206.35)
-5+N | 67.04 | 67.09 (206.35)
| Úsek vedení: 2-89-114 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.49 | 15.49 (96.66)
-5+N | 28.36 | 28.42 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
102 - 103 | 74 | 33.8 |
| Úsek vedení: 2-89-114 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 66.70 | 66.82 (206.35)
-5+N | 60.34 | 60.60 (206.35)
| Úsek vedení: 2-89-114 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.56 | 15.60 (96.66)
-5+N | 24.58 | 24.75 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/12 | -30 | 8.31 (12.00) |  |  | 3.93
| -5+N | 9.07 (12.00) |  |  | 6.10
| -5+N+vítr | 11.65 (12.00) |  |  | 6.10
| -5+vítr | 9.18 (12.00) |  |  | 3.69

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | -30 | 2.40 | 2.26 (9.30) | 0.81 (4.50) | 0.60 (7.00)
|  | -5+N | 2.42 | 2.26 (9.30) | 0.88 (4.50) | 1.11 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 3.01 | 2.88 (9.30) | 1.07 (4.50) | 1.11 (7.00)
|  | -5+vítr | 2.19 | 2.19 (9.30) | 0.00 (4.50) | 0.52 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.37 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 8.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 8.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.37 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.84 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.88 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.37 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.78 | 0.78 | 0.01 (2.00) | 0.25 (6.40)
|  | -5+N | 1.49 | 1.32 | 0.70 (2.00) | 0.88 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 2.07 | 1.95 | 0.89 (2.00) | 0.88 (6.40)
|  | -5+vítr | 1.54 | 1.54 | 0.00 (2.00) | 0.25 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.91 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.61 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.66 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.87 | 0.00 (0.00) |
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.89 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.29 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.43 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.89 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 12 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 86 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.130
B | 0.000 | 1.640
C | 0.925 | 0.130

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 29.03.2021, 17:15:23