# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 3.VN2
Typ sloupu, stožáru: | JB 10,5/10
Účel podp. bodu: | Ko - Koncový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 8.50

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.15 | -1.46 | 0.00 | 270.0 | 8.78 | -0.06
9.15 | 0.00 | 0.00 | 270.0 | 8.78 | -0.23
9.15 | 1.46 | 0.00 | 270.0 | 8.78 | -0.41

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.15 | -1.46 | 0.00 | 270.0 | 8.04 | 0.20
9.15 | 0.00 | 0.00 | 270.0 | 8.04 | 0.04
9.15 | 1.46 | 0.00 | 270.0 | 8.04 | -0.12

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 10 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz.T | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 5.93 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 7.33 |
Hmotnost [kg] | 105 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.455 | 0.654
B | 0.000 | 0.654
C | 1.455 | 0.654

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 02.07.2021, 08:22:23