# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 274
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
274 - 273 | 55 | 172.4 |
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 70.31 | 70.46 (206.35)
-5+N | 54.91 | 54.94 (206.35)
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.60 | 15.63 (96.66)
-5+N | 21.82 | 21.82 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
274 - 275 | 129 | 354.0 |
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 55.51 | 55.57 (206.35)
-5+N | 71.78 | 72.00 (206.35)
| Úsek vedení: 2-260-287 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
15.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 15.43 | 15.45 (96.66)
-5+N | 31.40 | 31.55 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
274 - 1.o | 68 | 253.9 |
| Úsek vedení: Odbočky TS-X | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 64.65 | 64.68 (179.57)
-5+N | 65.61 | 65.75 (179.57)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 15.81 (30.00) | 13.36 | 8.44 | 1.73
| -5+N | 14.92 (30.00) | 13.13 | 7.09 | 5.13
| -5+N+vítr | 17.78 (30.00) | 16.12 | 8.72 | 5.13
| -5+vítr | 12.05 (30.00) | 12.00 | 4.01 | 2.65

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | 4vodič K (ES 452-00) | -30 | 1.97 (4.50) | 0.19 (4.00) | 1.96 (3.00) | -0.26 (7.00)
|  | -5+N | 2.25 (4.50) | 0.29 (4.00) | 2.23 (3.00) | 0.50 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 2.56 (4.50) | 0.94 (4.00) | 2.48 (3.00) | 0.50 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.95 (4.50) | 0.95 (4.00) | 0.33 (3.00) | 0.05 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.99 | JK plast. | -30 | 7.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.53 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.52 | 0.00 (60.00) |
A | 9.99 | JK plast. | -30 | 9.32 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.27 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 0.00 (60.00) |
B | 11.48 | JK plast. | -30 | 7.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.53 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.52 | 0.00 (60.00) |
B | 11.48 | JK plast. | -30 | 9.32 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.27 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 0.00 (60.00) |
C | 11.48 | JK plast. | -30 | 7.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.53 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.52 | 0.00 (60.00) |
C | 11.48 | JK plast. | -30 | 9.32 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.27 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.35 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 0.00 (60.00) |
D | 9.66 | NS SDOK | -30 | 0.10 | 0.00 (6.00) | -0.05
|  |  | -5+N | 1.85 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.16 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.91 | 0.00 (6.00) | -0.04

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | -30 | 4.98 | 0.68 | 4.93 (8.00) | 0.14 (8.00)
|  | -5+N | 5.05 | 0.69 | 5.01 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 5.15 | 0.93 | 5.12 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+vítr | 3.03 | 0.65 | 3.02 (8.00) | 0.13 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 9.50 | JK plast. | -30 | 4.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.03 | 0.00 (60.00) |
B | 9.50 | JK plast. | -30 | 4.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.15 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.03 | 0.00 (60.00) |
A | 9.50 | JK plast. | -30 | 4.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.03 | 0.00 (60.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič K (ES 452-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 126 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.565 | -0.010
B | -0.810 | 1.480
C | 0.810 | 1.480
D | 1.565 | -0.010

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | -0.860 (0.860)* | 0.000

Vysvětlivky: | * Uživatelsky upravená hodnota. V závorce je katalogová hodnota.

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.05.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 09.06.2021, 09:59:57