# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | VN18+opt

Podpěrný bod č.: | 41
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 8.50

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.18 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 9.73 | -0.26
10.18 | 0.00 | 0.00 | 269.8 | 8.86 | 0.54
8.68 | -0.93 | 0.00 | 89.9 | 9.73 | -0.26
8.68 | -0.93 | 0.00 | 269.8 | 8.86 | 0.36
8.68 | 0.93 | 0.00 | 89.9 | 9.73 | -0.26
8.68 | 0.93 | 0.00 | 269.8 | 8.86 | 0.36
8.50 | -0.86 | 0.00 | 313.1 | 3.47 | 0.22
8.50 | 0.00 | 0.00 | 313.1 | 3.47 | 0.22
8.50 | 0.86 | 0.00 | 313.1 | 3.47 | 0.22
8.00 | -0.26 | 0.00 | 89.9 | 2.91 | 0.04
8.00 | -0.26 | 0.00 | 269.8 | 2.90 | 0.19

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
10.18 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 6.32 | -0.04
10.18 | 0.00 | 0.00 | 269.8 | 7.95 | 0.74
8.68 | -0.93 | 0.00 | 89.9 | 6.32 | -0.04
8.68 | -0.93 | 0.00 | 269.8 | 7.95 | 0.58
8.68 | 0.93 | 0.00 | 89.9 | 6.32 | -0.04
8.68 | 0.93 | 0.00 | 269.8 | 7.95 | 0.58
8.50 | -0.86 | 0.00 | 313.1 | 3.31 | 0.34
8.50 | 0.00 | 0.00 | 313.1 | 3.31 | 0.34
8.50 | 0.86 | 0.00 | 313.1 | 3.31 | 0.34
8.00 | -0.26 | 0.00 | 89.9 | 3.44 | 0.14
8.00 | -0.26 | 0.00 | 269.8 | 4.55 | 0.50

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
42-AL1/7-ST1A | 79000 | 1.86e-005 | 9.00 | 49.48 | 0.033942 | 0.1712 | 198.28

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-N (ES787-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.180
B | 0.000 | 1.680
C | 0.925 | 0.180

konz.odb.přímá 860 (ES845-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

obj. kot. (ES860-41) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 6.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK VZL70/530 | 70 | 0.53 | 15
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.02.12 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 25.03.2021, 15:08:49