**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Malá dodávka 4x2 pětimístná -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie (bez tažného zařízení) | max. 4 500 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 2 800 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | max. 2 100 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt | max. 1 850 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru - základní, za poslední řadou sedadel | min. 1200 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška  (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 140 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | max. 2 300 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | min. 400 | kg | *[ANO/NE]* |
| Pohon | 4x2 | - | *[ANO/NE]* |
| PHM | Nafta | - | *[ANO/NE]* |
| Objem motoru | min. 1 950 | cm3 | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | min. 90 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka manuální | min. 6 | stupeň | *[ANO/NE]* |
| Přední nájezdový úhel vozidla | min. 14 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Zadní nájezdový úhel vozidla | min. 18 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Přejezdový úhel vozidla | min. 12 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Objem palivové nádrže | min. 50 | litr | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 16" | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| 12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent pro rozjezd do kopce | | | *[ANO/NE]* |
| Automatická klimatizace | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio vestavěné včetně handsfree sady (originální) | | | *[ANO/NE]* |
| Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarmem s hlídáním vnitřního prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Denní svícení | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické ovládání oken vpředu | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronická uzávěrka diferenciálu přední nápravy | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronický stabilizační program ESP | | | *[ANO/NE]* |
| Gumové koberce | | | *[ANO/NE]* |
| Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Loketní opěra vpředu | | | *[ANO/NE]* |
| Mlhové světlomety přední | | | *[ANO/NE]* |
| Odkládací schránka s víkem u spolujezdce, osvětlená a uzamykatelná | | | *[ANO/NE]* |
| Okna v prostoru pro cestující | | | *[ANO/NE]* |
| Osvětlení vnitřního prostoru pro cestující/nákladový prostor | | | *[ANO/NE]* |
| Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzor vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Plnohodnotná rezerva, zvedák, klíč kol | | | *[ANO/NE]* |
| Posuvné dveře vlevo v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru) | | | *[ANO/NE]* |
| Posuvné dveře vpravo v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru) | | | *[ANO/NE]* |
| Protiblokovací systém ABS | | | *[ANO/NE]* |
| Spodní kryt motoru a převodovky: plastový | | | *[ANO/NE]* |
| Stěrač zadního okna s ostřikovačem | | | *[ANO/NE]* |
| Střešní nosič pro hagusy | | | *[ANO/NE]* |
| Střešní nosníky (hagusy) - černé | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení - napevno namontované (nebržděný přívěs zatížení 740 kg, bržděný přívě zatížení 1500 kg) | | | *[ANO/NE]* |
| Tempomat | | | *[ANO/NE]* |
| Trojsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující: sklopné v poměru 1/3-2/3, překlápěcí a vyjímatelné | | | *[ANO/NE]* |
| Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání předních sedadel | | | *[ANO/NE]* |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| Výškově stavitelné opěrky hlavy všech sedadel | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní křídlové dveře prosklené, vyhřívané | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní stěrač | | | *[ANO/NE]* |
| Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo | | | *[ANO/NE]* |