**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Velká dodávka 4x4 pětimístná -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie (bez tažného zařízení) | min. 5 200 max. 5 400 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 3 400 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | max. 2 300 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt | max. 2 000 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 2+3 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru - základní, za poslední řadou sedadel | min. 4 000 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Délka přepravního prostoru za poslední řadou sedadel | min. 1 800 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 200 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | min. 3 000 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | min. 600 | kg | *[ANO/NE]* |
| Pohon | 4x2 | - | *[ANO/NE]* |
| PHM | Nafta | - | *[ANO/NE]* |
| Objem motoru | min. 1 950 | cm3 | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | min. 110 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka automatická nebo manuální | ANO |  | *[ANO/NE]* |
| Uzávěrka přední nápravy elektronická | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Přední nájezdový úhel vozidla | min. 21 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Zadní nájezdový úhel vozidla | min. 16 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Přejezdový úhel vozidla | min. 12 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Objem palivové nádrže | min. 70 | litr | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 16" | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Přepážka v nákladovém prostoru s oknem | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| 12 V elektrická zásuvka v kabině řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| 2x klíč s dálkovým ovládáním | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio vestavěné včetně handsfree sady (originální) | | | *[ANO/NE]* |
| Bez bočních oken v přepravním prostoru. | | | *[ANO/NE]* |
| Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzamčení zevnitř, alarmem s hlídáním vnitřního prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Denní svícení | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronický stabilizační program ESP | | | *[ANO/NE]* |
| Gumová podlaha v kabině řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| Gumové koberce | | | *[ANO/NE]* |
| Klimatizace min. poloautomatická | | | *[ANO/NE]* |
| Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| Kotoučové brzdy na všech kolech | | | *[ANO/NE]* |
| Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky | | | *[ANO/NE]* |
| Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Ochranný kryt spodku motoru | | | *[ANO/NE]* |
| Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzory vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek | | | *[ANO/NE]* |
| Posuvné dveře vpravo v prostoru pro cestující | | | *[ANO/NE]* |
| Protiblokovací systém ABS | | | *[ANO/NE]* |
| Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné) | | | *[ANO/NE]* |
| Sedadlo spolujezdce – jednosedadlo | | | *[ANO/NE]* |
| Posilovač řízení s výškově a sklonově nastavitelným volantem | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné oko vpředu a vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení - napevno namontované (nebržděný přívěs zatížení 740 kg, bržděný přívěs zatížení 2100 kg) | | | *[ANO/NE]* |
| Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | | | *[ANO/NE]* |
| Úchytná oka v podlaze nákladového prostoru: 6 ok | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná | | | *[ANO/NE]* |
| Vnitřní stropní osvětlení | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Výškově nastavitelné opěrky hlavy | | | *[ANO/NE]* |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní křídlové dveře prosklené, vyhřívané, vnitřní zpětné zrcátko | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní stěrač: stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem, vyhřívání pro zadní okno | | | *[ANO/NE]* |
| Zatmavená okna v přepravním prostoru fólií 80% (zatmavení nemusí pocházet z originálního příslušenství výrobce, bude-li splňovat atest dle platné legislativy) | | | *[ANO/NE]* |
| Zvýšená kapacita baterie a zesílený alternátor na 180 A | | | *[ANO/NE]* |