**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Malá dodávka 4x2 dvoumístná CNG -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie (bez tažného zařízení) | max. 4 900 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 3 000 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | max. 2 100 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt | max. 1 850 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 2 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru - základní | min. 3600 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 150 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | max. 2400 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | min. 500 | kg | *[ANO/NE]* |
| PHM | Benzin / CNG | - | *[ANO/NE]* |
| Objem motoru | min. 1 350 | cm3 | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | min. 80 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka manuální | min. 5 | stupeň | *[ANO/NE]* |
| Přední nájezdový úhel vozidla | min. 15 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Zadní nájezdový úhel vozidla | min. 15 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Přejezdový úhel vozidla | min. 13 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 16" | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Emisní norma platná v době dodání vozidla | min. EURO 6 | - | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP | v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| 12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru | | | *[ANO/NE]* | |
| Asistent pro rozjezd do kopce | | | *[ANO/NE]* | |
| Autorádio vestavěné včetně handsfree sady (originální) | | | *[ANO/NE]* | |
| Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce | | | *[ANO/NE]* | |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarmem s hlídáním vnitřního prostoru | | | *[ANO/NE]* | |
| Denní svícení | | | *[ANO/NE]* | |
| Elektrické ovládání oken vpředu | | | *[ANO/NE]* | |
| Elektronický stabilizační program ESP | | | *[ANO/NE]* | |
| Gumová podlaha v kabině řidiče | | | *[ANO/NE]* | |
| Gumové koberce | | | *[ANO/NE]* | |
| Klimatizace min. poloautomatická | | | *[ANO/NE]* | |
| Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce | | | *[ANO/NE]* | |
| Kotvicí body pro připevnění příčných střešních nosníků | | | *[ANO/NE]* | |
| Kryty kol | | | *[ANO/NE]* | |
| Odkládací schránka s víkem u spolujezdce | | | *[ANO/NE]* | |
| Okna v přepravním prostoru zatmavená fólií 80% (zatmavení nemusí pocházet z originálního příslušenství výrobce, bude-li splňovat atest dle platné legislativy) | | | *[ANO/NE]* | |
| Osvětlení vnitřního prostoru - prostor pro cestující/nákladový prostor | | | *[ANO/NE]* | |
| Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | | | *[ANO/NE]* | |
| Parkovací senzory vzadu | | | *[ANO/NE]* | |
| Plnohodnotná rezerva, zvedák, klíč kol | | | *[ANO/NE]* | |
| Posuvné dveře vpravo v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru) | | | *[ANO/NE]* | |
| Protiblokovací systém ABS | | | *[ANO/NE]* | |
| Přední mlhové světlomety | | | *[ANO/NE]* | |
| Spodní kryt motoru a převodovky: plastový | | | *[ANO/NE]* | |
| Tempomat | | | *[ANO/NE]* | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | | | *[ANO/NE]* | |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná | | | *[ANO/NE]* | |
| Vnitřní osvětlení nákladového prostoru | | | *[ANO/NE]* | |
| Vyhřívání předních sedadel | | | *[ANO/NE]* | |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | | | *[ANO/NE]* | |
| Výškově stavitelné opěrky hlavy všech sedadel | | | *[ANO/NE]* | |
| Zadní křídlové dveře prosklené, vyhřívané, včetně střerače | | | *[ANO/NE]* | |
| Zesílení alternátor 180 A | | | *[ANO/NE]* | |